**比选文 件**

**项目名称：福建广电网络集团德化分公司社区监控系统建设服务采购比选（一）**

**采购人：福建广电网络集团股份有限公司德化分公司**

**二零一九年十二月**

**总 目 录**

第一部分 比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分 报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分 比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分 附件——报价文件格式----------------------------- (18)

**第一部分比选邀请**

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受德化分公司委托，现对社区监控系统建设服务采购比选的下述内容进行比选。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1. 比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”。

3.交货期要求：详见比选内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人请于2019年12月20 日起至2019年12 月27日（节假日除外）止，每天上午8:30～11:30，下午3:00～5:00，将营业执照及参加项目名称发送到邮件10220260@qq.com报名。

5.报价文件应在2019年12 月27日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2019年12 月27日上午9:00（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：比选内容一览表

附： 比选内容一览表

项目名称： 福建广电网络集团德化分公司**社区监控系统建设服务**采购比选

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **社区监控系统建设服务（一）** | 1项 | 具体内容详见文件“第三部分比选内容及要求” |

注：

1、报价人所报价的设备必须与比选文件中要求产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

第二部分报价人须知

报价人须知前附表

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建广电网络集团德化分公司社区监控系统建设服务比选  项目买方名称：福建广电网络集团股份有限公司德化分公司  项目内容：福建广电网络集团德化分公司社区监控系统建设服务采购比选，具体内容详见比选文件 |
| 2 | 3.1 | 基本资格标准：   1. 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供比选货物及服务的国内企业；(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。   （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。  （3）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。  （4）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。  （5）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。  （6）本项目为交钥匙工程。  （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 9.1 | 报价有效期：报价截止期结束后90个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司  地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室  接收人：谢先生  报价截止时间：2019年12 月27日上午9:00（北京时间） |
| 5 | 15.3 | 评审标准和方法：  评审委员会对通过资格响应性审查以及相关设备采购完全满足技术参数的各报价人，按报价总价从低到高的顺序排列，报价总价最低的报价人将被推荐为第一中选候选人，其余候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则企业注册资金多的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他  报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。  联系人：陈先生，联系电话：13959729235 |
| 7 |  | 其他重要须知：  (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (2)报价人所投产品应为原厂生产。评审过程中或签订合同前或执行合同过程中，若发现其所投产品非原厂生产的，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付货款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。  (3)报价人若中选，应保证其所供货物的产品品质符合报价文件的承诺。在供货或项目实施过程中，若发现其所供货物不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付货款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司所有项目的报价。  (4)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，并按照排序的先后递补中选报价人。给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (5)中选报价人的报价作为我方参与业主单位项目投标的参考依据，若我方中标业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中标，我方不再与中选报价人签订合同。 |
| 8 |  | 最高限价：  **本项目最高限价为：4.1万元人民币。**  报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站：  福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）；  采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 10 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司  纪检监察室 |
| 11 |  | 质量保证金：不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |

**报价人须知**

**A 说明**

1. 适用范围

1.1本比选文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.合格的报价人

3.1购买了比选文件并有能力提供本比选文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4.报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下采购人及买方不承担任何费用。

**B 比选文件**

5. 比选文件的组成

5.1比选文件用以阐明所需货物及服务、比选程序和合同主要条款。比选文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)附件—报价文件格式

**C 报价文件的编写**

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)比选申请书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

**D 报价文件的格式与递交**

10. 报价文件的格式

10.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。如有矛盾则以正本为准。

10.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

10.3报价使用货币为人民币。

10.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

10.5报价文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

10.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

11. 报价文件的递交

11.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

11.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

11.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

**E 报价文件的评估和比较**

12．评议时间

12.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

13．评审委员会

13.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

14. 对报价文件的审查和响应性的确定

14.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

14.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

15．评估原则及方法

15.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

15.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

15.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

**F 授予合同**

16. 授予合同的准则

16.1合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

16.2 最低报价不是被授予合同的保证。

16.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

17. 结果通知

17.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

18．签订合同

18.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

18.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

18.3中选报价人的报价作为我方参与业主单位项目投标的参考依据，若我方中标业主单位的项目，我方将与中选报价人签订相关合同，若我方没有中标，我方不再与中选报价人签订合同。

**第三部分比选内容及要求**

1. **技术要求**

以建设4个点位、按4mbps码流存储一个月，配置如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）配置清单** | | | | |
| 一、**前端监控点** | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格与参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 红外200万网络枪机 | 具有200万像素CMOS传感器、内置2颗白光补光灯、最低照度彩色：0.0004lx 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps；在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile；信噪比不小于59dB、需具大于105dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能；需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作、不低于IP67防尘防水等级；需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 白天或夜晚均可输出彩色视频图像、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 4 | 台 |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V2A输出 | 4 | 台 |
| 3 | LED补光灯 | 15颗大功率灯，30W | 4 | 台 |
| 4 | 监控防水箱及杆件 | 1、防水箱200\*300\*400\*1.2或300\*400\*500\*1.2，含空开及插座 2、标件长臂1m-1.5m，含三角支撑 以上镀锌钢板材料，防潮、防水 | 4 | 台 |
| 5 | 防雷器 | 0B0浪涌二合一保护器（含接地材料、施工） | 4 | 台 |
| 6 | 网络线 | 超五类、每个点按10米核计 | 40 | 米 |
| 7 | 电源线 | 每个点按100米核计，按实核算 | 400 | 米 |
| 8 | 套管 | PVC材质、每个点按100米核计 | 400 | 米 |
| 9 | 前端光纤收发器 | 1光2电,百兆单模单纤，10KM,FC/SC,220V | 4 | 台 |
| 10 | 前端监控辅材 | 软管、胶布、水晶头、挂钩等每个点每点20元核计 | 4 | 点 |
| **二、后端设备及存储** | | |  |  |
| 1 | 16路8盘位NVR | 19英寸标准2U机箱；支持网络视频输入≥16路；具有RS232接口、RS485接口、VGA接口、HDMI接口、eSATA接口、RCA接口、USB接口，10M/100M/1000M自适应以太网口≥2个；工作温度：-10℃~55℃ 接入带宽≥420Mbps，转发带宽420Mbps 可同时显示输出16路H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出4路H.264编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像,或同时输出3路H.264编码、20fps、4000×3000格式的视频图像 支持H.264\H.265编码格式；支持VGA或HDMI接口独立双输出，可分别控制预览、回放、配置等操作；支持16路1080p同步回放；支持以通道、时间等方式，同时检索16路图片，可正放、倒放1920×1080格式图片； 支持冗余录像和假日录像；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 最大可接入6T硬盘，可对硬盘进行S.M.A.R.T检测、坏道检测；可设置Raid为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等模式；支持一键创建Raid5；支持硬盘热备功能，可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态 支持定时抓图、报警抓图、手动抓图；支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持将2个网口设置不同网段的IP地址，设备支持进行整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像工作，确保设备录像完整性 可按1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放；可设置32/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式；通过预览界面软件控制按键，可直接进行图像参数设置、云台控制、声音控制、即使回放等操作； 支持标签自定义功能：支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持≥64个标签；支持录像加解锁功能：支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖；支持录像自动续传功能：支持前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；支持可选主码流、子码流进行录像；针对不通通道，可分别配置相应的存储容量，或可设置不同的存储磁盘 ；支持客户端与设备端进行实时双向对讲 具有智能侦测报警功能，支持越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留、物品拿取、非法停车、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、音频异常报警、人脸识别报警等；支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图 符合《GB/T28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、《国家标准GB/T 28181-2011<安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求>修改补充文件》中的相关规定 | 1 | 台 |
|
| 2 | 监控级专用硬盘 | 4T | 1 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | 配置千兆电口数量≥24，千兆非复用SFP口≥4；最大可同时使用端口≥28个；交换容量≥255G；包转发率≥95Mpps； MAC地址表容量≥16K 支持STP/RSTP/MSTP；支持堆叠功能，可堆叠交换机数≥8 支持Private VLAN，protocol based VLAN，Guest VLAN，Share vlan，Voice Vlan；支持IP标准的ACL、IP扩展的ACL、基于时间的ACL和IPv6 ACL;支持基于MAC的扩展ACL；支持IPv6 ACL功能，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL和IPv6 QoS；支持流镜像功能；支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust；支持静态路由；支持IPv4组播、IPv6组播；支持可堆叠交换机、交换机堆叠系统与线缆热插拔的方法；支持IP地址回收方法及系统、DHCP中继器、DHCP服务；支持抗攻击功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP防扫描攻击等功能 | 1 | 台 |
| 4 | 后端光纤收发器（包含板卡） | 1光1电，单模单纤，10KM,FC/SC,卡式 | 4 | 台 |
| 5 | 后端光纤收发器机框 | 4U19英寸，17口槽位，双电源220V | 1 | 台 |
| 6 | 机柜 | 24U | 1 | 台 |
| 7 | 辅材 | 网络线、电源线、插座、空开、胶布、套管等 | 1 | 批 |
| 8 | 传输千兆光纤收发器 | 用于接入上级平台 | 1 | 对 |
| **三、传输光缆** | | |  |  |
| 1 | 束管型光缆 | 一次性建设投入，产权归属村居，按48芯、24芯、12芯、8芯分配至主干线、分支线、前端摄像机，即按前端摄像机点对点用裸光纤专线传输至后端录像机，按市政标准要求建设，按1.5公里核计，具体数量需现场查看确定。 | 1.5 | 公里 |
| **四、安装调试及维保、监控数据接入上级平台** | | |  |  |
| 1 | 安装调试 | 按三年维保含安装调试、专用工具、人工费 | 4 | 点 |
| **（二）配置说明** | | | | |
| 本方案采取光缆一次性建设、主干线配置大芯数光缆、产权归属村居，并建设监控数据存储村居，利于村社区自主管理、自主操作、后续扩容、网络结构未来的组网和升级。同时前端摄像机点对点用裸光纤专线传输至后端录像机，实时查看和后端存储可达到4mbps码流或6mbps码流，查看视频更清晰明了、流畅无卡顿、操作更方便。 | | | | |

**第二章 商务要求**

**一、报价人的工作范围**

1、报价人必须能提供“服务招标一览表”中列明的全部货物和服务项目。

2 、报价人不得虚报各项数据，中标（成交）后若无法按照采购人要求提供货物和服务的，中标（成交）供应商必须无条件全额退还款项，并承担由此给采购人造成的一切损失。如发生严重失误的，采购人有权拒付款项并追究中标（成交）供应商法律，经济责任。

3、提供服务过程中的安全事宜由中标供应商自行负责。在服务地点提供货物和服务时，中标（成交）供应商有责任保证他方人员不因中标（成交）供应商的工作而遭受任何损伤，保证服务地点不受损害和污染、财产不受任何损失。否则，中标（成交）供应商需按原价赔偿。

4、投标（成交）供应商应提供必要的其它伴随服务（或义务）。

**二.****售后服务要求**

1、本次采购货物均为生产厂家原装全新合格产品，报价人不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

2、报价人提供的货物制造标准、组装标准及技术标准规范等，必须符合最新国家标准、部颁相关标准和规范的要求。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

3、质保期：

（1）保修期限为3年，在3年免费保修时间内对所供货物进行保修，在保修期内，中标供应商不得收取任何费用；免费保修期满后，中标供应商对用户货物的维修，只收成本费，保修维护费用由双方协商确定，并提供终生技术服务。

（3）控制软件及产品需合法取得，任何涉及知识产权和设备非法获得的纠纷，均由中标供应商承担，与采购人无涉。

（4）售后服务响应时间为24小时；所供货物发生故障时，须在24小时内到场维修，无法修复时48小时内更换货物或配件，并保证所换货物或配件不低于原配置，如48小时内不能到位的，采购人有权自行维修或更换设备，其费用在中标供应商履约保证金或质保金或货款中扣除。

（5）所有货物免费送达采购人指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件等，均不需另行付费。

**三、验收条件及标准**

（1）采购人在交货时，货物的品牌型号必须与谈判报价单保持一致，必须保证全新产品、品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书、包装清单等相关资料。特殊情况需要调整型号数量的，必须经中标供应商、采购人协商同意后方可调整。

（2）在安装调试完毕后的10日内，中标（成交）供应商对采购人所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。

（3）验收方法：全部货物安装调试完毕后 7 日内，由采购人邀请相关专业人员，按照谈判文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

（4）货物运输及安装过程中安全责任由供货及安装方负责，与采购人无涉。

**四、 报价要求**

1、总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物制造、包装、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、税收、装卸及搬运、保险、运行维护、验收、人员培训、售后服务以及成交服务费等费用。

2、按本项目的技术要求，报价人根据项目特点和自身条件确定报价。报价为整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，总报价和单价不做调整。

3、本项目采用一次性包干的方式成交。合同期内属政策性调整或市场价格浮动等因素造成造价变动，不予调整。属采购单位的合理更改造成货物和数量的增减，则按实际调整，供方不能因此拖延交货。本项目如要变更，需经采购人同意，并另行签署补充协议。

4、除由于采购人需求变更外，成交供应商应承担本谈判文件规定的所有费用和不可预见费用。

5、本项目以人民币为结算货币。

**五、项目完工期、交付地点**

1、项目完工期：合同签订后20个日历日。

2、交付地点：采购人指定地点。

**六、付款方式：**

1、安装调试完毕经最终验收合格后，采购人在收到中选人提供的全额增值税专用发票后15天内支付合同款的100%

**七、注意事项**

1、投标供应商应遵守国家有关法律、规章，不得提供虚假资料，不得串通报价；中标供应商产生后，不得拒绝签订《采购合同》，否则将没收其投标保证金。

2、中标供应商应认真履行《合同》做好售后服务工作，否则监督管理部门将按有关规定进行处罚。

3、本次比选不单独提供比选货物使用地自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

**八、知识产权**

中标供应商必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用中标供应商所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，中标供应商应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿采购单位由此而造成的全部损失。

**第四部分 附件——报价文件格式**

**报 价 文 件**

**比选项目名称：**

**报价人名称 ：**

**日 期 ：**

附件１

**比选申请书**

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全称并加盖公章)

报价人地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件2 **报价一览表**

报价人名称：(全称并加盖公章) 货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目名称 | 报价总价 | 交货期 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写） | |  | | | |

注：1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

2.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1 **分项报价表**

报价人名称：(全称并加盖公章) 货币单位：元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

附件3 **技术和商务偏离表**

报价人名称：(全称并加盖公章)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/序号 |  | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：本比选文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对比选文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本比选文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明。**

如全部商务条件要求无偏离（包括正偏离和负偏离），则只须在本表中填写“全部商务条件要求无偏离”，并加盖公章，填写如下例：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 序号 | 技术和服务要求 | 应答文件的技术和服务应答 | 偏离描述 | 说明 |
| 1 | 全部商务条件要求无偏离 | | | | |
| 2 | |
| 3 | |

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4**报价人的资格证明文件**

附件4-1 **关于资格的声明函**

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

关于贵方\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本一份，随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ： 受权签署本资格文件人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

名称： 签字人姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址： 电话：

邮编： 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4-2 **报价人的资格声明**

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｂ．注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｃ．成立或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｄ．法定代表人：（姓名、职务）

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件4－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称： （全称并加盖公章）

报价人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：年月日

电 传：

传 真：

电 话：

附件4-3  **法人（单位负责人）授权书**

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人（单位负责人）授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：性别： 身份证号：

单位：部门： 职务：

详细通讯地址：邮政编码： 电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称： （全称并加盖公章）

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：

日 期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日 期：

附件4－4 **法人（单位负责人）营业执照、税务登记证**

致：福建广电网络集团股份有限公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人（单位负责人）营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

（注：法人（单位负责人）营业执照、税务登记证提供复印件，或三证合一的营业执照副本复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日 期：

附件4－5

**第四部分 采购合同**

**（参考文本，采购人可根据实际情况进行调整）**

**编制说明**

**1、签订合同应遵守合同法。**

**2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件规定填列相应内容。招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。**

**3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。**

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                         乙方：

住所：                         住所：

单位负责人：                      单位负责人：

委托代理人：                      委托代理人：

联系方法：                       联系方法：

开户银行：                       开户银行：

账号：                         账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日