**比选文件**

**项目名称：福建广电网络集团晋江分公司**

**办公室智能化项目**

**二零二零年十二 月**

**总目录**

第一部分比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分附件——报价文件格式-----------------------------(20)

**第一部分比选邀请**

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受晋江分公司委托，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选文件编号

2.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

3.交货期要求：详见比选内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人在2021年1月7日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。

5.报价文件应在2021年1月7日上午9：30（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2021年1月7日上午9：30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

**联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司**

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附：比选内容一览表

项目名称：　办公室智能化项目

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 办公室智能化 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1批 | **合同签订后50个日历日内完成** | 壹年 |

注：

1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。

2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。

3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。

4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。

**第二部分报价人须知**

**报价人须知前附表**

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 1.1 | 项目名称：办公室智能化项目比选采购  买方名称：福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司  项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 报价人基本资格标准：   1. 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业；若报价人为分公司的，所属母公司须为上市企业或大型国有企业 (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。   （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。  （3）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。  （4）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。  （5）报价人必须确保“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。  （6）本项目为交钥匙工程。  （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室  地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室  接收人：谢先生，电话：0595-22256055  报价截止时间：2021年1月7日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | **评审标准和方法:**  评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | **项目咨询及其他**  (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | **其他重要须知：**  (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。  (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。  (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  **(6)本项目不接受联合体报价。** |
| 8 |  | **最高限价：**  **本项目最高限价为：20万元人民币。**  **报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。** |
| 9 |  | 履约保证金：  **不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。** |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站：  福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）；  采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司  纪检监察室 |

**报价人须知**

**A 说明**

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1购买了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

**B 比选采购文件**

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

**C 报价文件的编写**

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

**D 报价文件的格式与递交**

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

**E 报价文件的评估和比较**

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

**F 授予合同**

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

**第三部分比选内容及要求**

1. **技术规格和要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **智能化项目报价清单** | | | | | | | | |
| **序号** | **设备** | **品牌/型号** | **规格、参数** | **数量** | **单位** | **金额（元）** | | **备注** |
| **单价** | **合计** |
| **A、高清监控系统** | | | | | | | | |
| 1 | 红外彩色半球摄像机 | 海康威视DS-2CD3326WD-I（P） | 海康威视200万星光级红外阵列摄像机 1/2.7”CMOS；最的高分辨率可达1920×1080@25fps；支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码；红外照射距离可达20-30米支持PoE供电功能；支持智能报警；符合IP67级防尘防水设计,可靠性高 | 14 | 台 |  |  |  |
| 2 | 16路数字硬盘录像主机 | 海康威视/DS-7916N-K4 | 4盘位16路NVR录像机，支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能，支持H.265高效视频编码码流，符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | 海康威视/4TB | 海康威视3.5”4000GB,SATA 监控专用硬盘 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 16口POE交换机 | 锐捷/RG-ES118GS-LP | 16个10/100M/1000M电口（PoE/PoE+），2个千兆光电复用口，整机最大PoE功率240W | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 电视机 | AOC50寸智能电视机 | 寸液晶智能4K电视机，HDMI接口1920\*1080P全高清；背架墙壁安装 | 1 | 台 |  |  |  |
| **A、设备合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **B、综合布线及无线WIFI系统** | | | | | | | | |
| 1 | 双口网络面板（含模块） | TCL-罗格朗（LEGRAND） | 六类双口网络面板及模块 | 11 | 个 |  |  |  |
| 2 | 单网络口面板（含模块） | TCL-罗格朗（LEGRAND） | 六类单口网络面板及模块 | 42 | 个 |  |  |  |
| 3 | 网络+语音面板（含模块） | TCL-罗格朗（LEGRAND） | 六类单口+语音面板及模块 | 12 | 个 |  |  |  |
| 4 | 六类非屏蔽双绞网络线 | TCL-罗格朗（LEGRAND） | 六类非屏蔽双绞网络线 | 15 | 箱 |  |  |  |
| 5 | KBG管 | 国标φ20 | 国标KGB管φ20 | 750 | 米 |  |  |  |
| 6 | KBG管 | 国标φ25 | 国标KBG管φ25 | 260 | 米 |  |  |  |
| 7 | 24口六类非屏蔽配线架 | TCL-罗格朗（LEGRAND） | 24口六类非屏蔽配线架 | 3 | 条 |  |  |  |
| 8 | 25对语音配线架 | TCL-罗格朗（LEGRAND） | 25对语音配线架 | 1 | 条 |  |  |  |
| 9 | 理线架 | TCL-罗格朗（LEGRAND） | 理线架 | 3 | 条 |  |  |  |
| 10 | 24口交换机 | 锐捷RG-NBS3100-24GT4SFP | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 11 | 室内放装吸顶AP | 锐捷RG-EAP212(G) | 1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电 | 8 | 台 |  |  |  |
| 12 | AC控制器带核心路由 | 锐捷RG-EG205G | 19英寸铁壳设计，带机量200台，支持500M带宽，5个千兆电口集成AC功能，可管理150台EAP系列AP。支持易网络APP管理。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | POE交换机 | 锐捷RG-ES118GS-LP | 16个10/100M/1000M电口（PoE/PoE+），2个千兆光电复用口，整机最大PoE功率240W | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 六类非屏蔽RJ45-鸭嘴跳线 | 罗格朗（LEGRAND） | 六类非屏蔽RJ45-鸭嘴跳线 | 76 | 根 |  |  |  |
| 15 | RJ45/RJ11跳线2米灰色 | 罗格朗（LEGRAND） | RJ45/RJ11跳线2米灰色 | 24 | 对 |  |  |  |
| 16 | 42"标准网络机柜 | 图腾42U | 42"标准网络机柜 | 1 | 座 |  |  |  |
| 17 | 电话程控交换机 | 昌德讯CS+424 | 4进24出程控电话交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| **B、设备合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **C、广播（背景音乐）系统** | | | | | | | | |
| 1 | 数码编程控制主机 | 升谱达SPD/SPD-6601 | 可实现定时分区、定时节目及消防紧急广播等功能，系统可定时开启、关闭、自动运行所编程序，自动播放广播内容（背景音乐、铃声等），当紧急灾害发生时，系统可自动强行插入紧急广播；可电脑联机操作，工业造型钢面板，专业设计坚固耐用；采用中文菜单液晶显示，引导式菜单进入，让操作者多各项信息一目了然，简单明了易学易用。可根据不同作息时间，内容进行设定，达到任意选择和调整作息时间满足各广播单位对广播作息的需求。具有日常时钟功能，本机采用专用实时时钟模块，走位精准，停电正常计时标准时间及正常程序不会丢失，错乱。内置四进八出的功率分区，实现自动或手动开启或关闭分区操作;内置MP3播放模块，外接U盘，能实现手动、定时播放；电源: AC 220-240V/50-60Hz;通讯协议: CAN总线;机器尺寸: 482\*375\*88mm;净重: 5.5Kg | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 合并功放 | 升谱达SPD/SPR-120 | 2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出；额定功率：120W；100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出；5单元LED电平表；采用先进高效功率放大电路；各输入通道独立音量控制，高、低音调控制；多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护；标准机柜式设计。辅助输出：大于700mV；输入：MIC1、2:3.3mv， AUX1、2、3:300mv不平衡；频响：100HZ－16KHZ；总谐波失真：小于1%；噪音比：AUX1、2、3:70dB；音量调节：低音:±10dB（100Hz），高音: ±10dB（10KHz）；保护：直流输出过载；默音功能：MIC1 输入覆盖其他输入；电源：AC 220V/50-60Hz；外型尺寸：485\*340\*88mm；净重: 10.5 Kg；功耗：250W。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 天花喇叭 | 升谱达SPD/SPD-504 | 工业塑料盆架+铁质网罩设计，声音清晰明亮。采弹簧压脚系统；额定功率：3W/6W；输入电压：70V/100V；灵敏度（1W/1M）94dB±3dB；频率响应：150-15KHz；材质：塑料外壳+铁质网罩；喇叭单元：5"；尺寸：198\*198\*80mm；开孔尺寸：Ф170mm | 7 | 台 |  |  |  |
| 4 | 音频线 | RVV2\*1.0 |  | 450 | 米 |  |  |  |
| **C、设备合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **D、会议系统** | | | | | | | | |
| 1 | 高清投影机 | 索尼VPL-P500XZ | 采用纯激光光源技术，光源为激光二极管，光源寿命≥20,000小时显示系统采用3LCD技术，液晶板尺寸：0.79英寸\*3；采用BrightEraTM无机配向膜液晶面板技术；光通量彩亮度：≥5000流明；单LCD液晶面板分辨率：≥1024\*768；投影机镜头变焦倍数：≥1.45倍；镜头位移支持水平方向：-10%-+10%；垂直方向：+17%-+47%对比度：≥500,000：1；具有RJ45网络接口、HDMI接口不少于2个，USB接口不少于2个，具有音频输入/输出接口及16W扬声器；具备HDBaseT接口，支持一根网线多信号传输；具有水平/垂直梯形校正功能；具有自动亮度调节功能，光源变暗功能，有效节能；具备真实创作功能，超分辨率功能；具备色彩校准功能，更精准地还原真实色彩；投影机及遥控器兼具备一键式ECO按钮，轻松节能；采用双层过滤网，有防尘；具有网络发表功能,最多支持4用户同时投射图像 ；具备IP控制同步功能，无需修改中控，即可同步额外添加的投影机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 投影机固定吊架 | 国产 | 国产万能吊架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 120寸电动遥控布幕 | 红叶D120 | 120寸电动遥控玻珠幕 | 1 | 幅 |  |  |  |
| 4 | 无线会议系统主机 | 升谱达SPD/SPM-L500M | 工作电压：DC-12V~14V 2A；工作电流：660mAh；功耗：5W；接收灵敏度：-105dBM；音频输出电压：1V；接收有效距离：无障碍直线60-80米；音频响应：50HZ—15KHZ；载波频率:UHF600MHz-690MHz；频率稳定度：+-0.001%；频率间隔:250MHz；WiFi通道数:60；功能显示方式:LED点阵屏；信噪比S/N：>85dB；失真度THD：<0.01% | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 主席单元 | 升谱达SPD/SPM-L500C | 锂电池容量：1000ah；邻频干扰抑制：>60dB；咪芯指向性：心形指向；拾音灵敏度：-47Db；发射功率：>+10dBM(10MW) 麦克风功耗：120mAh；UHF频率范围：612MHZ-692MHZ频段 频率响应：100-10 KHZ；信噪比：65Db；尺寸:153×153×47mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 代表单元 | 升谱达SPD/SPM-L500D | 锂电池容量：1000ah；邻频干扰抑制：>60dB；咪芯指向性：心形指向；拾音灵敏度：-47Db；发射功率：>+10dBM(10MW) 麦克风功耗：120mAh；UHF频率范围：612MHZ-692MHZ频段 频率响应：100-10 KHZ；信噪比：65Db；尺寸:153×153×47mm | 12 | 台 |  |  |  |
| 7 | 无线话筒 | 升谱达SPR-S8902 | 振荡模式：PLL相位锁定频率合成；频率稳定度：±0.005%(-10～40℃)；频率范围：UHF640-690MHz；射频带宽：50MHz；通道数：200个；通道间隔：250KH；动态范围：100dBz；频率回应：50Hz18KHz±1dB；最大频偏：±45HMz；信噪比：〉105dB；失真：≤0.5%；工作温度：-10℃ - +40℃；灵敏度：12dBμV；14.最大输出电平：+10dBV；面板显示：LCD液晶显示；接收方式：二次变频外差；无线接头：BNC/50Ω；供电电源:DC11-16V(额定12V)；音讯输出：非平衡式：+0dB(1V)/5KΩ；20.平衡：+4dB(1.25V)/600 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 会议音响 | 升谱达SPA-R08L | 频响：75Hz～20kHz；阻抗：8Ω；灵敏度：95dB ；额定功率：150W；峰值：350W；最大声压级：122dB ；单元配置：1x8寸低音单元；1x1.3寸高音单元；音箱材质：桦木夹板；表面处理：点漆；音箱铁网：1.5mm多孔金钢布网；吊挂配件：M8孔径吊环螺栓，底部支撑孔；连接方式：2xNL4 Speakon；覆盖角度（H×V)：90°×50°可旋转；尺寸L×W×H(mm):272x290x440；净量(kg):13 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 会议功放 | 升谱达SPD/SPA-L2350 | 立体声功率：8Ω350W\*2，4Ω450W\*2；8Ω桥接功率:1000W；信噪比：105dB；转换速率：60V/us；阻尼系数：450：1；THD:0.05%；频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；输入灵敏度：0.775V；输入阻抗：10K ohms-20K ohms；面板指示灯:Signal，dctive，clip/limiting；电源：220V，50/60z；电源消耗功率：1700W；尺寸：510D\*483W\*88H（MM）；净重：17kg | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 数字反馈抑制器 | 升谱达SPM-M800 | 工作电源：AC 220V，50/60Hz)；线路输入电平:0dB两路；线路输入阻抗:22K；直通频响: 40Hz-20KHz(+2dB)；失真度：<0.1%；底噪声：<1mV；增益提升：6-15dB；线路输出电平：０dB两路 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 音频处理器 | 升谱达SPD/SPA-M240 | 2-XLR输入和4-XLR输出；输入阻抗：平衡：18K；最大输入电平： 8V(VPP)；输出阻抗：平衡：100欧；最大输出电平：4V(RMS)；动态范围：>110dB（A未计权）；失真度：0. 05%（+ 20dBu， 1kHz）；频率响应： +/- 0.5dB（20Hz-20kHz）；EQ：输入9段，输出8段 1/64Th倍频程 ~ 4倍频程 +15/-30dB，0.1dB 增值；电源：AC80-240V/50-60Hz；电源消耗：<20W | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 电源时序器 | 升谱达SPD/SP-388 | 8路自动或手动开关通道输出，每路延时1秒；8路独立断电开关，自由关闭打开电源；进线采用安全方便的30A端子座；每路输出采用万能插座AC220V（13A），适用各种类型插头；前面板配1路常开不受控电源座，方便临时用电；前面板配1路USB 5V直流电源输出；一键开启和断电记忆功能。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 调音台 | 升谱达SPD/SPA-S08 | 8路单声道输入；所有单声道上都配有增益功能；内置MP3播放器和USB接口，带显示屏，专设MP3独立开关；电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠；高精度三色精确电平柱，精确显示输出电平；带48V幻象供电；通道3段均衡，主控7段图示均衡；每路具2组AUX辅助输出，以外接效果器及监听；内置十六档数码效果；60mm行程高分析度推子；外置17V直流宽电压工作电源；双编组输出。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 信息盒 | 定制 | 室制信息盒 | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | HDMI线 | 工程级秋叶源15米（Q-603H） | 工程级秋叶源15米（Q-603H） | 3 | 条 |  |  |  |
| 16 | 视频矩阵 | 迈拓4进2出HDMI矩阵 | 迈拓4进2出HDMI矩阵 | 1 | 台 |  |  |  |
| 17 | SDI高清线 | 20米SDI高清线 | 20米SDI高清线 | 1 | 条 |  |  |  |
| 18 | 设备机柜 | 图腾24U | 图腾24U | 1 | 台 |  |  |  |
| **D、设备合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **E、人脸识别系统** | | | | | | | | |
| 1 | 人脸识别终端一体机 | 中控xFace600 | 混合识别考勤门禁一体机，验证方式：人脸加指纹；面部容量：10000张；指纹容量：10000枚；记录容量：10万条；考勤照片数量：15000张；卡容量：10000张；ZK光学指纹采集器；5英寸IPS高清屏幕；TCP/IP；记录查询，网络报表 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人脸智能门禁一体机 | 海康DS-K1T671MF(人脸+指纹+IC卡) | 7寸人脸识别门禁一体机 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9 200万星光级宽动态摄像头支持5000人脸库 5000枚指纹 6000张卡，50000条事件记录支持云眸远程授权开门 |  |  |  |  |  |
| 3 | IC卡门禁一主机 | C800触摸刷卡门禁考勤一体机 | C800触摸刷卡门禁考勤一体机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 人脸识别智能锁 | 海康威视DL20VS | 开锁方式：指纹，密码，感应卡，钥匙，临... 锁体：真插芯，C级锁芯连接方式：WiFi：IEEE802.11b/g/n 猫眼摄像头：传感器类型：1/2.7英寸2M Prog... 产品功能：防潮防水：IPX4（纳米镀膜工艺... 电池：6400mAh\*2 应急电源：Mirco USB |  |  |  |  |  |
| **E、设备合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **F、华为智慧屏** | | | | | | | | |
| 1 | 华为智慧屏 | 华为V55I-A(4G/64G/黑) | 屏幕尺寸：55英寸；分辨率：4K（3840\*2160）；响应时间：8ms； HDMI接口：3\*HDMI1.3；USB媒体播放：USB支持图片格式：png/jpg....；操作系统：鸿蒙系统1.0；推荐观看距离：4.1-5.0米 | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 移动落地支架 | 1.8米移动支架 | 1.8米落地移动支架50-75寸 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | HDMI线 | 秋叶原10米4K | 秋叶原10米4K HDMI线 | 5 | 条 |  |  |  |
| **F、设备合计** | | | | | | **0.00** |  |  |
| **一、设备合计** |  | **A+B+C+D+E+F** | | | |  |  |  |
| **二、施工及辅助材料** |  | **辅助材料及管道预埋、布线施工** | | | |  |  |  |
| **项目税价合计** | | **零** | | | **元整** |  |  |  |

**二、技术要求**

2.1中选人交付的设备产品必须同时满足以下标准：

(1)国家及相关部门的相应产业标准；

(2)生产厂家对本设备产品技术性能描述。

2.2中选人保证交付的设备产品是全新的商品，且与生产厂家产品所描述的技术性能指标相一致，无任何质量问题。如果在开箱检验中发现货物有损坏、缺陷或与合同约定不符，采购人有权要求中选人进行更换、补充或退货。

2.3签订合同后，中选人按照采购人提供的图纸要求做到安装布局合理、布线规范，符合国家相关技术标准。

**三、安装、调试和技术培训**

3.1设备安装、调试：本合同设备的安装调试工作由中选人承担，如果中选人提供的设备产品存在技术缺陷或由于中选人技术人员的安装错误等造成设备损坏，中选人应无条件更换、调换新设备。

3.2中选人委派一名人员协调、处理工程施工有关事宜。

3.3技术培训：采购人代表和设备管理人员的技术培训由中选人承担，由中选人现场培训，培训具体内容和方式由双方指定人员商定，以采购人代表和设备管理人员能熟练操作并能处理简单的技术故障为培训目标。

**四、售后服务要求**

4.1保修期：自工程验收合格之日起免费保修壹年。

4.2保修期响应时间：服务响应时间为4小时。中选人应在接到采购人通知后12小时内解除故障或送厂家修理，有源设备按各厂家的保修条款保修。逾期未修复时，采购人有权另行委托他人维修，所产生的一切费用由中选人承担。

4.3在用户使用中，如果发现中选人所供的设备性能和质量与合同规定要求不相符，中选人应负责更换相应的设备产品并运送至使用单位现场。

4.4保修期满后，中选人对发生故障的零件按照优惠价格进行修理。

**五、验收条款**

5.1设备安装调试完成后，中选人通知采购人验收，验收合格后各方签字确认，签注验收结论，工程移交给采购人。

**六、付款方式**

1.项目验收合格后，在收到中选人提供的增值税专用发票后一次性支付合同款的100%。

2、中标供应商请款需提供增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

3、中标供应商需提供项目质量保证函给采购人。

**第四部分附件——报价文件格式**

**报价文件**

**比选项目名称：**

**报价人名称：**

**日期：**

附件１**报价书**

致：福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司

根据贵方　　　　　　项目的采购比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全称并加盖公章)

报价人地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件2 **报价一览表**

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 货物名称 | 报价总价（元） | 施工期 | 保修说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写） | |  | | | |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封（不用胶装或装订），加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件3**详细报价书**

报价人：（全称并加盖公章）比选项目∶

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：**

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

报价人代表签名：

附件4 **技术和商务偏离表**

报价人名称：(全称并加盖公章) 比选项目∶

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5**报价人的资格证明文件**

附件5-1 **关于资格的声明函**

致：福建广电网络集团股份有限公司分公司

关于贵方\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 授权签署本资格文件人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

名称：签字人姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：电话：

邮编：传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5-2 **报价人的资格声明**

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｂ．注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｃ．成立或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｄ．法定代表人：（姓名、职务）

实收资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

其中国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到年月日为止）。

(1)固定资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2)流动资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3)长期负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(4)流动负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｆ．最近损失表（到年月日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人名称：（全称并加盖公章）

报价人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：年月日

电传：

传真：

电话：

附件5-3 **法定代表人授权书**

致：福建广电网络集团股份有限公司分公司

（报价人全称）法定代表人授权（报价人代表姓名）为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表：性别：身份证号：

单位：部门：职务：

详细通讯地址：邮政编码：电话：

授权方

报价人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日期：

附件5－4 **法人营业执照、税务登记证**

致：福建广电网络集团股份有限公司分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：

附件5-5 **其它资格证明文件**

1. 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。

附件6 **报价人提交的其它资料**

报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)报价人企业简介、付款方式与条件承诺；

(2)对比选文件第三章各有关要求的逐条响应承诺。

(3)已标价工程量清单组成内容与格式应参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

(4)比选文件要求提供的其它资料等。

(5)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。