**比选文件**

**项目名称：福建广电网络集团南安分公司**

**南安市某乡镇村级视频监控维保项目**

**采购人：福建广电网络集团股份有限公司南安分公司**

**二零二一年 十二 月**

**总 目 录**

第一部分 比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分 报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分 比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分 合同格式及条款------------------------------------(17)

第五部分 附件——报价文件格式------------------------------(21)

**第一部分比选邀请**

福建广电网络集团股份有限公司南安分公司拟对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

2.交货期要求：详见比选内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人在2021年12月22日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司1011室，封面标注项目。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

4.开标时间、地点：2021年12月22日上午9：30（北京时间）在南安市美林江北大道广电大楼福建广电网络集团南安分公司10楼会议室。

**联系方式：福建广电网络集团股份有限公司南安分公司**

地址：南安市美林江北大道广电大楼1011室

联系人：尤先生

联系电话：0595-86399711。

附： **比选内容一览表**

项目名称：南安市某乡镇村级视频监控维保项目

| 合同包 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某乡镇村级视频监控维保 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 签订合同后15日内，对该片区各监控设备及摄像机到机房线路进行巡查、检修，确保全部系统正常运行。 | 叁年 |

**注：**

**1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。**

**2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。**

**3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。**

**4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。**

**第二部分报价人须知**

**报价人须知前附表**

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 1.1 | 项目名称： 南安市某乡镇视频监控采购安装采购项目比选  买方名称：福建广电网络集团股份有限公司南安分公司  项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | **基本资格标准：**   1. 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于　100　万元，且注册时间不少于　2　年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。   （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录, 失信企业不允许参与项目投标。  （3）授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前半年不少于3个月企业社保缴纳证明。  （4）报价人应提供与本项目类似业绩或案例证明，案例为已验收完成且金额不得小于本项目最高限价的50%（即人民币4.95万元），提供案例合同1份及验收报告（复印件加盖公章）。  （5）两家或多家参与投标的供应商，如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。  （6）本项目为交钥匙工程。  （7）本项目不接受联合体投标。  （8）投标人需到现场与分公司相关人员进行勘察，并出具福建广电网络集团股份有限公司南安分公司的现场勘察证加盖公章。(分公司地址：南安市美林江北大道广电中心大楼711。联系人：小王。联系电话：0595-86288708。） |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司南安分公司1011室  地 址：南安市美林江北大道广电大楼  接收人：尤先生 ，电话：0595-86399711  报价截止时间：2021年12月22日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | **评审标准和方法:**  评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | **项目咨询及其他**  (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | **其他重要须知：**  (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。  (4)近几年（2018年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。  (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (6) 报价人提交的报价文件应装订成册，避免文件散乱。 |
| 8 |  | **最高限价：**  **本项目最高限价为：9.9万元人民币 。**  **报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。** |
| 9 |  | 履约保证金：  不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站：  福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（https://www.fjgdwl.com/quanzhou/index.aspx）；  采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司  纪检监察室 |

**报价人须知**

**A 说明**

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

**B 比选采购文件**

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

**C 报价文件的编写**

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

10. 报价保证金  
10.1 报价保证金为报价文件的组成部分之一。  
10.2 报价保证金以银行转账、电汇的形式提交。  
10.3 未按规定提交报价保证金的报价，将被视为无效报价。  
10.4未中选的报价人的报价保证金， 将在发出中选通知书后5个工作日内即予以全额无息退还。

**D 报价文件的格式与递交**

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

**E 报价文件的评估和比较**

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

**F 授予合同**

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

**第三部分比选内容及要求**

**一、技术规格和要求**

1.1货物清单及技术参数

| 合同包 | 项目名称 | 维护内容 | 数量 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某乡镇村级监控系统维护项目 | 摄像机57支，摄像机到机房线路，电源等整个监控系统维护。维保具体清单见附件 | 1项 | 签订合同后15日内，对该片区各监控设备及摄像机到机房线路进行巡查、检修，确保全部系统正常运行。 | 叁年 |

需要更换监控摄像头数量、收发器数量及相关辅材数量，详见附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 32路8盘位录像机 | NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥32路。  可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。  支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。  支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。  支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。  ★支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  ★支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  ★支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  ★支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  ★支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。  支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。  支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。  支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。  具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，≥8个硬盘接口。 | 台 | 3 |
| 200万全彩摄像机 | 需具有CMOS传感器，分辨率≥1920×1080；  ★最低照度彩色需≤0.0004 lx；白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据）  视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG；  需具有≥140分的宽动态能力。  需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口  需内置≥2颗白光补光灯，补光距离≥30米  外壳防护等级≥IP67。  需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；需支持POE供电。  同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率≥80%。 | 台 | 12 |
| 监控电源 | 输入实际功率；24W  输入频率；50-60HZ  输入电流；2A  输入电压；AC100V-240V  输出电压；DC12V  电源具备DC12V/1A输出；  电源能够在-35~75摄氏度环境下稳定工作； | 台 | 5 |
| 收发器 | 符合IEEE802.3 10Base-T和IEEE802.3U 100Base-TX,100Base-FX,IEEE802.3Z 1000Base-T标准。  符合电信级运营标准，平均无故障时间在5万小时以上，双绞线电口自适  10Mbps/100Mbps/1000Mbps模式，便于网络的升级。  支持全双工和半双工传输模式，能自动协商。  电口能自适应平行线/交叉线连接方式。  内置高效交换核心，高速缓存容量1MBITs，MAC地址容量1K，抑制广播风暴，流量控制，CRC差错校验，具备地址过滤，网络分段功能。  提供一个或多个10/100Mbps自适应,1000MPS或10/100/1000MPS自适应交换式双绞线接口和一个155Mbps或1.25Gbps的光口（光口类型：SC/PC,FC/PC,ST/PC可选）。 | 台 | 8 |
| 收发器电源 | 输入实际功率；5W  输入频率；50-60HZ  输入电流；1A  输入电压；AC100V-240V  输出电压；DC5V  电源具备DC5V/1A输出； | 台 | 8 |
| 空开 | 2P16A空气开关 | 个 | 10 |
| 排查 | 3位排查 | 个 | 10 |
| 网线 | 双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(TIA/EIA)的要求  护套材质：PVC  护套颜色（可选）：默认灰色  成品外径：5.3±0.3  导体材质：99.99%无氧铜  导体直径：24AWG  导体绝缘外径：0.88±0.02mm  芯数：4\*2  特性阻抗：100±15Ω  导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min  工作电容最大值：≤5.6nF/100m  单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m  线对直流电阻不平衡性：≤2.5%  最小互电容：47pf/m  最大平衡电容：300pf/km  最大电流平衡：2%  敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>5倍线缆外径 | 米 | 28 |
| 交换机 | 符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 标准；  流控方式：全双工采用 IEEE 802.3x 标准，半双工采用 Back-pressure 标准；  存储-转发体系结构；  24 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；  24个端口均支持 10M 全/半双工、100M 全/半双工、1000M 全双工；  UTP 端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速率；  支持 MAC 地址自学习；  动态 LED 指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除；  内置通用电源，钢壳结构设计，可装于 19 英吋标准机架。 | 台 | 1 |
| 支架 | 定制1米支架 镀锌方管 | 支 | 5 |
| 防水箱 | 镀锌板 道路监控标准箱 尺寸400MM\*300MM\*200MM | 台 | 5 |
| 辅材 | 水晶头；黑胶布；扎线等辅材 | 项 | 1 |

**二、商务条件**

**1、交付地点：采购人指定地点   
2、交付时间：**合同签订后30个日历日内交付使用。 **3、交付条件：验收合格**

**4、是否邀请其他投标人参与验收：否**

**5、是否收取履约保函：否　　。**

6、维护相关标注及要求

**6.1链路故障：**

链路出现问题前端网络就中断，平台就显示掉线，则必须到现场进行排查确定后将故障上报广电进行维护。

**6.2日常维护：**

每日对平台掉线进行登记并进行维护；技术人员对正在维护的监控点位进行核对；对平台数据进行检查，确保数据的准确和可靠性；对用户的报障进行准确登记，如果可以简单快速处理的，应立即予以处理，并以表单形式上报维护情况；不能立即处理的，填写报修表单，告知相关人员设备的具体故障问题，并给予相应的处理建议。

为保证前端监控设备能够正常运行，提供清晰、稳定的高质量视频图像，延长设备使用周期，须定期对前端设备进行日常保养工作。

|  |  |
| --- | --- |
| 周期 | 设备日常维护项目 |
| 每日 | 检查前端监控设备运行的状态，特别是室外机柜损坏、球机的预置位、图像是否清晰，数据传送和数据质量是否正常等。 |
| 检查前端设备间的接线松动情况，如：网络接头、电源插头、光纤跳线等，有问题重新对接或焊接。 |
| 高清球机外罩、高清枪式摄像机机护罩玻璃镜片的清洗。 |
| 由于杆件的抖动，造成高清枪机、补光灯位置的松动，需重新对枪机进行调整，提高图像的清晰度及角度。 |
| 每日通过日常记录表记录日常工作内容。 |
| 定期前端摄像头擦拭，去除前端遮挡（去除前端遮挡树枝树叶，如遇前端遮挡为新建建筑等情况，提供合适迁移方案并提供相应报价，交由业主进行选择，迁移方案确认24小时内开始设备迁移） |

**6.3设备迁移：**

前端设备需迁移提供迁移方案（线路图、点位图、施工图、勘测图等相关资料）

**6.4人员配备：**

提供2-4名技术工程师作为维护人员，并提供1至2辆维护车辆

**6.5售后保障：**

备件由相关设备厂商提供售后承诺函

**7、付款方式：**按年进行结算，签订合同后15日内完成巡查、检修，并经采购方、实际使用单位盖章确认后，采购人在收到中选方提供的增值税专用发票后支付合同总价款的50%；维保满半年后，采购人在收到中选方提供的增值税专用发票后支付合同总价款的30%；维保到期后，采购人在收到中选方提供的增值税专用发票后支付合同总价款的20%。

8、中标人应负责供货的全过程。其中发生的一切费用均由中标人承担。

9、技术培训

中标人应为采购人提供相应的培训服务，技术培训所需一切费用（包括中标人委派的专业技术人员费用）均由中标人承担，培训计划明确，包括培训内容、地点。具体要求如下：

（1）根据报价服务特点及技术要求中标人应对采购人的技术、管理人员进行有关使用操作、系统维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由中标人负责对采购人技术、管理人员组织技术培训。

**第四部分**

**合同格式及主要条款**

甲方：福建广电网络集团股份有限公司南安分公司

乙方：

为确保 系统正常使用，甲乙双方就维护事宜达成如下协议：

**一、维护期限:**

维护期 个月，自 年 月 日至 年 月 日止，协议期满后，甲乙双方另行协商后续维护事宜，按新订立的协议执行。

**二、服务内容**

村级视频监控系统位置：详见附件

村级视频监控系统数量及维护内容：监控主机（NVR） 台，1光1电收发器 台，摄像机（半球） 支，其他配件与摄像头数目成正比（不含大屏显示终端、解码器等后端设备）。合同期内做好定期保养、故障排除、确保整个系统正常运行。

**三、服务范围**

1.乙方接到甲方设备故障通知后48小时内到达现场并排除故障，如果乙方响应或修复不及时，甲方有权自行或委托他人进行维修，所产生的维修费用等由乙方双倍支付，甲方有权从本合同项下的任何一期维护费用中扣除，如维护费用不足以支付该费用时，超出部分由乙方于收到甲方通知之日起3个工作日内补充支付。若累计出现五次响应或修复不及时的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照合同总价款的20%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应承担赔偿责任。

2.系统故障需要更换时，由乙方提供相关零配件及50米以内接电电缆，并负责免费安装调试；

3.乙方向甲方提供的配件，在维护期内，乙方应负责免费保修；

4.维护期内，乙方定期上门免费进行保养维护及优化作业（如摄像头角度调整、清理遮挡物、摄像机镜头清洗等）；

5.若甲方需要乙方提供本合同约定的维护以外的服务时，如摄像头迁移、机房搬迁、线路迁移、设备取电变更等，由乙方另行报价，经甲方签证确认后由乙方进行施工；

6.乙方在维护过程中应有相关记录回执（工作联系单等），双方签字确认，作为结算费用的依据；

7.乙方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行本合同时，应在不可抗力事件结束后2日内通知甲方，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**四、 费用**

本项目采用包工包料的承包方式，共个 点，每个点维护费用为 元/月。合同总价为人民币 元（大写： 元整）。以上总价格已包含维修费、材料设备费、备件、专用工具、原材辅材费、设计费、制造费、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、技术指导费、技术资料、税金、安装人工费、安装材料费、维护费等完成本合同约定维护工作的所有费用。若甲方需额外增加设备，经双方协商价格并签证确认后执行。

**五、支付方式**：

1.甲方每年分三次进行支付：

合同签订后，甲方在收到业主相应款项后支付每年维护款的50%，

维护半年后，甲方在收到业主相应款项后支付每年维护款的30%，

维护一年后，甲方在收到业主相应款项后支付每年维护款的20%。

以银行转账或现金的方式支付给乙方，乙方指定开户银行及账号为：

户　名：

开户行：

账　号：

2.甲方指定 作为发票的接收人，每次接到乙方开具的发票后，应在乙方出具的发票签收回单上签字并加盖公章确认。

**六、维护要求**

1.在硬件或软件发生故障时，乙方应在收到甲方通知后迅速分析与处理故障；

2.维护期内，乙方负责本合同约定的监控系统的定期保养、故障排除、确保系统正常运行，乙方指定 （联系方式： ） 接收甲方故障报修；

3.乙方在维护过程中所获知的关于甲方、使用单位的数据、资料等负有保密义务，不得向任何第三方泄露；

4.乙方有义务对甲方提供技术咨询；

5.乙方应当按照本合同及附件所列明的服务内容和标准，向甲方提供高质量的维护保养服务。

6.乙方保证，其为甲方提供维护服务的人员均有能力及相关资质完成该等维护服务，否则甲方有权要求乙方更换维护人员。

7.乙方应当在每次维护服务完成后，向甲方提供当次维护服务的报告。

8.乙方技术人员在服务期间，应接受甲方的管理，对不能胜任的乙方技术人员，乙方应按甲方要求予以更换。

9.若一个月内，同一故障经过三次维修仍无法正常使用时，甲方有权不予支付该点位的当月服务费，且乙方应负责更换全新设备，以确保系统正常使用。

**七、违约责任**

1.任何一方因不可抗力因素（如：战争、罢工、地震、水灾、火灾、暴风雪）不能按本合同条款履行义务时，可以免除责任。

2.维护期间，由于乙方人员操作不当或违反操作规程造成设备损坏等，乙方应承担全部赔偿责任，并向甲方支付本合同总金额5%的违约金。

3.乙方对从甲方取得的任何技术资料等，仅可用于提供维保服务。在任何条件下，乙方不得将技术资料等向任何第三方转卖、转借、出租。若乙方违反上述约定，则视为根本性违约，甲方有权立即单方面终止本合同，要求乙方支付合同总价10%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应补足甲方损失。

4.维护期间，若乙方未按约定履行维护义务导致任何人身损害或财产损坏时，由乙方承担全部赔偿责任，因此给甲方造成损失时，乙方还应赔偿甲方一切损失。

5.因乙方违约给甲方造成损失时，乙方应赔偿甲方的全部损失，本合同所称的甲方损失，包括但不限于经济损失、第三方赔偿金、罚款以及为维护权利而支出的诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用。

6.若乙方违约时，甲方为维护权利而支出的诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用由乙方承担。

7.甲方有权在乙方的履约保证金或合同价款中扣收乙方应承担的违约金、赔偿金及其他费用，履约保证金或价款不足的，甲方有权另行向乙方索赔。

**八、安全责任**

1.乙方在维护过程中，应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。对于乙方所雇用的工人和其他人员受到的任何人身损害或其他损害，由乙方自行负责处理并承担损害赔偿等法律责任，且不得影响施工进度，乙方应保障甲方不因此而承担任何责任，且保障甲方不负担涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其他费用。

2.维护期间，乙方应做好施工现场的警示等标志，乙方未履行上述义务造成延误、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的一切费用。

3.乙方应加强现场安全保卫工作，防火防盗，并负责现场施工人员的劳动保险和人身保险及工程等一切保险。保险费用已包含在合同总价款中。

**九、合同争议的解决方式**

本合同履行中如产生争议时，双方应友好协商解决，如果协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**十、其他事项**

1、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。

2、附件：点位位置

[以下无正文]

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：福建广电网络集团股份  有限公司南安分公司  签订合同代表：  地址：  邮政编码：  联系人：  联系方式：  签订日期： 年 月 日 | 乙方：  签订合同代表：  地址：  邮政编码：  联 系 人：  联系方式： |

**第五部分 附件——报价文件格式**

**报 价 文 件**

**询价项目名称：**

**报价人名称 ：**

**日 期 ：**

附件１  **询价申请书**

致：福建广电网络集团股份有限公司南安分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全称并加盖公章)

报价人地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件2  **报价一览表**

报价人名称：(单位全称并加盖公章) 货币单位：元人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写） | |  | | | |

注：1. 此表正本另单独提供一份（加盖公章）与报价书正本一同密封送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1 **分项报价表**

报价人名称： (单位　全称并加盖公章) 货币单位：元人民币

| 合同包 | 项目名称 | 维护内容 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某乡镇村级监控系统维护项目 | 摄像机57支，摄像机到机房线路，电源等整个监控系统维护。 | 叁年 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

报价人代表签字：

日期： 年 月 日

附件3　　　　 **技术和商务偏离表**

报价人名称：(单位全称并加盖公章)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 序号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，报价人中选后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中选报价人违约，按报价人虚假承诺骗取中选处理，采购人将取消其中选报价人资格，其报价保证金或履约保证金（如果有提交了履约保证金）将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4 **报价人的资格证明文件**

附件4-1 **关于资格的声明函**

致：福建广电网络集团股份有限公司南安分公司

关于贵方\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日　　　　　　项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人（单位全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

报价人代表签字： \_

附件4-2 **报价人的资格声明**

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｂ．注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｃ．成立或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｄ．法定代表人： （姓名、职务）

实收资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到 年 月 日为止）。

(1)固定资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2)流动资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3)长期负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(4)流动负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｆ．最近损失表（到 年 月 日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

附件4-3 **法定代表人授权书**

致 ：福建广电网络集团股份有限公司南安分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别： 身份证号：

单位：部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称： （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日 期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日 期：

附件4－4 **法人营业执照、税务登记证**

致：福建广电网络集团股份有限公司南安分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报 价 人（单位全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日 期：

附件4-5 **其它资格证明文件**

1. 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。