**比选文件**

**项目名称：福建广电网络集团晋江分公司**

**公共文化服务中心项目**

**二零一九 年 十二 月**

**总 目 录**

第一部分 比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分 报价人须知----------------------------------------(4)

第三部分 比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分 合同格式及条款------------------------------------(22)

第五部分 附件——报价文件格式------------------------------(28)

**第一部分比选邀请**

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受晋江分公司委托，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选文件编号

2.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

3.交货期要求：详见比选内容一览表

4.凡愿意参加报价的报价人在2020年1月3日上午9：00之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。

5.报价文件应在2020年1月3日上午9:00（北京时间）前按下述地址送至泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室，逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

6.开标时间、地点：2020年1月3日上午9:00（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

联系方式：福建广电网络集团股份有限公泉州分公司

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附： 比选内容一览表

项目名称：公共文化服务中心项目

比选编号：

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 公共文化服务中心项目 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1 | 合同签订后30个日历日完成 | 1年 |

**注：**

**1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。**

**2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。**

**3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。**

**4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。**

**第二部分报价人须知**

**报价人须知前附表**

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 1.1 | 项目名称：公共文化服务中心项目比选采购  买方名称：福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司  项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 报价人基本资格标准：   1. 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于2年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业； (报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。   （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录,信用记录中有不良情况，存在履约、实施、交付风险的报价人不允许参与。  （3）投标供应商应提供投标日期最近半年任意一个月企业社保缴纳证明以及企业完税证明。  （4）投标授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前不少于3个月企业社保缴纳证明。  （5）报价人必须承诺“其所报的设备和系统已完全达到本标书的系统总体设计和功能要求，中标后采购人根据参数对产品进行逐一验证，若有任何一项不符视为虚假应标，并承担相应的经济损失和法律责任。  （6）本项目为交钥匙工程。  （7）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室  地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号  接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055  报价截止时间：2020年1月3日上午9：00（北京时间） |
| 5 |  | 评审标准和方法:  评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | 项目咨询及其他  (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | **其他重要须知：**  (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。  (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。  (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  **(6)本项目不接受联合体报价。** |
| 8 |  | **最高限价：**  **本项目最高限价为： 20 万元人民币 。**  **报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。** |
| 9 |  | 履约保证金：  不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站：  福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（www.qz.fjgdwl.com）；  采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司  纪检监察室 |

**报价人须知**

**A 说明**

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1购买了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

**B 比选采购文件**

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

**C 报价文件的编写**

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

**D 报价文件的格式与递交**

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份，副本一份，电子版一份。如有矛盾则以正本为准。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

**E 报价文件的评估和比较**

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

**F 授予合同**

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

**第三部分比选内容及要求**

**一、比选货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **家具工程** | | | | |
| **序号** | **货物名称** | **主要技术参数** | **数量** | **计量单位** |
| 1 | 书架 | 2800\*1800\*300mm | 6 | 组 |
| 2 | 展示柜 | 5740\*2000\*450 | 1 | 组 |
| 3 | 六人阅读桌 | 2000\*1000mm | 4 | 张 |
| 4 | 单人座椅 | 定制 | 21 | 张 |
| 5 | 16人会议桌 |  | 1 | 张 |
| 9 | 会议室椅子 |  | 16 | 张 |
| 10 | 不锈钢门 | 3200\*3000 | 1 | 套 |
| 11 | 乒乓球桌 | 2.74\*1.525m | 2 | 张 |
| 12 | 台球桌 | 2.28\*1.38\*0.8,台球1盒，球杆2支，枪头20个，枪粉2个，三角架1个 | 2 | 张 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **智能化工程** | | | | |
| **序号** | **货物名称** | **主要技术参数** | **数量** | **单位** |
| **一** |
| **1** | 网络半球摄像机 | 采用高性能二百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持DC12V供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 4 | 台 |
| **3** | NVR | 8路1盘位，8个POE供电 | 1 | 台 |
| **4** | 硬盘 | 7200转机械硬盘 | 1 | 块 |
| **5** | 显示器 | 40寸高清显示器，支持HDMI,VGA信号输入 | 1 | 台 |
| **6** | 显示器支架 | 壁挂式支架，壁装，黑色 | 1 | 台 |
| **7** | HDMI线 | HDMI高清传输线 | 1 | 条 |
| **二** | **无线系统** |  |  |  |
| **1** | 吸顶AP | 带机20人 | 5 | 台 |
| **2** | 路由器 | 带机100人/5口千兆 | 1 | 台 |
| **3** | POE交换机 | 8口千兆POE供电； | 1 | 台 |
| **三** | **投影系统** |  |  |  |
| **1** | 投影机 | 1、投影技术：DLP，DMD尺寸：0.65英寸2、标准亮度：≥3300流明（根据ISO21118标准）3、灯泡：≤203W，标准模式下灯泡寿命≥4500小时（节能模式下灯泡寿命≥6000小时）4、对比度：≥10000：1，标准分辨率：1280×8005、镜头变焦比：1.1倍6、端口：HDMI端口×2；D-SUB15针输入×1；复合视频RCA×1；音频3.5mm×1；音频RCA×1；D-SUB15 输出×1；音频输出3.5mm×1；D-SUB9 RS232×1；RJ-45×17、内置扬声器：≥10W8、功耗（标准）： ≤245W，最低待机功耗： ≤0.5W9、重量：≤2.7KG 10、预制节能模式；11、支持 NaViSet智能资产管理软件，可同时管控3000台投影机，实现智能化集中管理，包括：自动定期设备检测，提前排查故障隐患；远程管理开关机；远程切换显示信号源；12、支持3D投影显示，支持DLP Link/RF 3D技术，支持蓝光、帧连续、左右/上下多种3D格式；13、机身标识、遥控器及菜单均为全中文；内置自动梯形校正功能, 支持水平/垂直梯形校正，支持MHL高清输入； | 1 | 台 |
| **2** | 投影幕布 | 100寸，电动 | 1 | 台 |
| **3** | 投影机支架 | 伸缩长度可选，爪距≤39cm，角度前后左右15°，承受重量：25KG | 1 | 台 |
| **4** | HDMI线 | HDMI高清传输线 | 1 | 条 |
| **四** | **广播系统** |  |  |  |
| **1** | U段无线麦克风主机可选配手持、头戴、领夹 | 1. UHF频段，锁相环(PLL)频率合成双通道无线会议接收机；2. 主机可选配手持/头戴/领夹麦克风实现多场合的使用场所；3. 采用全新的数字导频技术，彻底解决相互串频现象，自动搜索无干扰信道功能；采用自动人手感应技术，话筒离开人手静止后3内秒自动静音，5分钟后自动节能进入待机状态，15分钟后自动关机并且彻底切断电源；4. 内设静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声5. 100×2个信道，信道间隔250KHz，具备极高的接收灵敏度；6. 麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能；7. 具备可调发射功率和可调静噪门限，接收机设有静噪控制旋钮；技术参数：1. 频率范围：640-690MHz；2. 可调信道数：100×2；3. 工作有效距离：100米（空旷距离）；4. 频率稳定度：±10ppm；5. 接收灵敏度：-95~-67dBm；6. 音频频响：40-18000Hz；7. 谐波失真：≤0.5%；信噪比：≥110dB；8. 音频输出：平衡输出和混合输出；9. 发射功率：3-30mW ；10. 电池规格：5号电池2节；11. 电源规格：220VAC/50-60HZ 12VDC；12. 电源消耗：≤10W。 | 1 | 台 |
| **2** | 8路调音台（带MP3、带蓝牙功能） | 1.话筒输入均采用三段式通道均衡器；2.内置16种数码混响效果，可灵活选择效果器效果；3.60mm长寿命高分析推子；4.话筒有的48V幻象供电开关控制；5.系列提供8路单声道输入，一路辅助，一路返送，两路录音输入输出；6.内置高音质USB播放器，支持手机蓝牙；技术参数：输入灵敏度：麦克风microphone：-60dB立体声通道输入Stereo channel input：-40dB效果发送Echo send：-20dB效果返回Echo back：-20Db输出Output：最大4V信噪比S/N：-80Db均衡Equalization：高频high：±15dB/10KHZ中频Mid：±15dB/250KHZ~6KHZ低频Low：±15dB/60HZ最大输出电平Max output level：20dBm谐波失真T.H.D：≤＇3d0.1%信噪比S/N:80Db幻相电压MIC:48V尺寸L×W×H(长宽高)：395×430×85（mm）净重重量：4.55KG | 1 | 套 |
| **3** | 纯后级功放 | 1. 2U标准机柜式设计，纯后级功率放大器；2. 1通道LINK不平衡TRS输入，1通道LINK不平衡TRS级联输出；3. 1通道LINK平衡XLR输入，1通道LINK平衡XLR级联输出；4. 100V、70V定压输出和4-16Ω定阻输出；5. 总音量调节旋钮，可直接调节音量大小；6. 后板有浮“地”开关，当多台设备连接时断开该开关时，有效消除多台设备信号“地”线相连接造成的“地”线回路噪声（260W-650W）；7. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警；8. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；9. 独立的启动保护线路，避免开机瞬间启动电流对设备的损害；10. 独特的放大电路，输出功率稳定，功率强劲，负载能力高，音色出众，高音明亮，低频浑厚；带压限电路，限制输入信号过大，独立的静噪音线路处理。技术参数：输出功率：360W ；输出电压：70V、100V or 4-16Ω；输入灵敏度：1V（0dB）；输出灵敏度：600Ω 1V（0dB）；信噪比：>106dB；频率响应：100Hz-18KHz；总谐波失真：<0.8%；产品尺寸（ mm）：480×90×435。 | 1 | 台 |
| **4** | 合唱麦克风(单唛头) | 换能方式:电容式 指向特性:超心型单一指向 频率响应:80-20000Hz 信噪比:>65dB 输出阻扰:200Ω平衡 灵敏度:-30dB 参考拾音距离:10-60cm 供电电压:3V/48V 消耗电流:2mA 颜色:黑色磨沙烤漆 材质:锌基合金 连接线长:8m | 1 | 台 |
| **5** | 音源功放一体机(MP3、收音、60W) | 1. 1.5U标准机柜式设计，带前置、功率放大、MP3播放器三合一；2. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱；3. 段式LCD定做液晶显示屏，简单稳定，耗电量小；内置频谱状态显示，根据音乐大小实现简单的状态指示；4. 带USB接口，液晶屏显示USB当前播放的曲目并有4个常用功能按键；5. USB带遥控功能，开机自动播放U盘MP3曲目，多达4种播放模式；屏幕可直接显示：播放时间、曲目和播放状态等功能；6. 附带收音机功能（注：不建议作为专用收音使用）；7. 2路线路输入AUX1，AUX2，1路辅助输出，3路话筒输入，第1路话筒MIC1具强切默音功能，具有最高优先权；8. 1路报警强插音源输入，报警输入EMC IN具有第二高优先权；9. 各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制；10. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，具高、低音音调控制；11. 由前往后强制风冷，50℃时加速抽风，90℃强制保护并告警；具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出等保护功能，保护的同时设备自动断开输出；12. 带压限电路，限制输入信号过大，高效放大电路，输出功率强劲有力。技术参数：输出功率：60W；输出电压：70V、100V or 4-16Ω；输入灵敏度：1V（0dB）；信噪比：MIC：＞68 AUX：＞75；频率响应：100Hz-18KHz；总谐波失真：<0.1%；产品尺寸（ m m ） ：483×60×260。 | 1 | 台 |
| **6** | 壁挂音箱 | 1. 额定功率:10W； 2. 最大功率：15W； 3. 输入电压:70V/100V； 4. 灵敏度:92dB； 5. 频率响应：20Hz-20KHz； 6. 最大声压级:94dB； 7. 产品尺寸（梯形）：高;260mm，宽;180mm,深;上140mm/下120mm； 8. 安装方式:挂壁式； 9. 单元:4.5"全频×1+2.5"×1高音； 10. 材料:木质箱体。 | 4 | 台 |
| **7** | 多媒体音箱 | 1. 造型独特，美观大方，ABS外壳，箱体厚实，有效防止低频共振，高低音层次分明，高音清晰嘹亮，低音浑厚有力； 2. 额定功率:60W； 3. 输入电压:70V/100V； 4. 最大功率：120W； 5. 灵敏度:88dB； 6. 频率响应:40Hz-20KHz； 7. 最大声压级:103dB； 8. 单元:8"全频×1+1"高音×1； 9. 尺寸:289×255×417mm。 | 4 | 台 |
| **五** | **点歌系统** |  |  |  |
| **1** | 点歌系统 | 稳定可靠：专业品质，安全稳定。专门针对小型K场、会所等...国家强制3C认证简单易用：部署快速，扩展便捷。完善的默认配置项，最大精简配置操作。高清视界：细腻画面，全心享受。全线产品均标配HDMI高清接口，拥有1080P高清画质，看得更清，助您唱得更爽；联网维护：智能下载，批量更新。 | 1 | 套 |
| **2** | 触摸屏点歌台 | 点歌触摸屏,红外技术，灵敏度稳定; | 1 | 套 |
| **六、** | **舞台灯光** |  |  |  |
| **1** | LED影视LED （正面主光白）PAR灯 | 输入电压：AC90-245V/50-60 Hz 功率：180W 光源：54颗二合一LED灯 （正白+暖白）  光源寿命:6-10万小时  颜色:1670万种颜色变化  LED 角度：15℃，25℃，45℃（可供选择） 控制:DMX512、主从控制、自走 通道: 4CHCH通道（数码显示） 特征：电源、信号手拉手连接安装 双支架提手，可自支撑，可悬挂。 功能：可编制梦幻、混色、迷人的效果 净重：3Kg 毛重：14.4Kg | 4 | 盏 |
| **2** | 16棱镜7R 280w光束灯 | 电 压：AC100~230V, 50/60HZ  灯 泡：PHILIPS-MSD280 7R 功 耗：230V 50HZ 380VA 光学器件：16片透镜式镜头组，变焦0°-3.9°电子聚焦； 20米处，50000LUX 通道模式：16CH 水平扫描：540°(16bit精度扫描) 垂直扫描：230°(16bit精度扫描) 色 片 盘：14个插拔式色片+白光，带双向旋转的彩虹效果  图 案 盘: 17个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和 图案任意定位功能可插拔式色片,14种颜色+白光. 棱 镜 盘：16棱镜，可正反方向旋转，并具有棱镜定位功能 频 闪：双铡刀频闪频率最高可以13次每秒，并可选择 随机频闪及脉冲频闪 调 光：0%~100%线性调光 雾 化：0%~100%线性雾化美观的液晶显示 采用穿梭 轮选择菜单，方便快捷 整 流 器: 使产品重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定， 更环保，更节能 | 2 | 盏 |
| **3** | 240电脑灯控台 | 工作电压：AC90-250V，50-60HZ外形尺寸：580\*475\*240mm；重量：4kg；性能特点：可控制18台12通道电脑灯；12通道推杆，2个速度控制推杆；216个走灯程序步储存容量，36个走灯程序，每程序最多100步；可同时运行4个走灯程序，48个场景，并可同时对18台电脑灯进行提灯操作；不同种类电脑灯的X/Y由穿梭轮统一控制；16bit电脑灯X/Y控制精度；15个环境程序，快速调用不同的场景、走灯、手动运行（提灯）组合。 | 1 | 台 |
| **4** | 灯钩 | SFC0005F安全链 （最大负荷：60kg；规格：3X87cm) | 8 | 个 |
| **5** | 通信线缆 | 模拟音频输出端卡有长效滤波磁环,双层屏蔽同时选用电介损失极低的绝缘体多层紧密包覆,形成一个机械屏障,延长中心导体的使用寿命,有效隔离去除EMI(Electro Magnetic Inference 电磁波干扰)、RFI(Radio Frequency Inference射频干扰)及谐震干扰; | D6 6X6KW硅箱   |  | | --- | | 50 | | 米 |
| **6** | 阻燃电缆 | 额定电压30/500v及以下防干扰性能1. 电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70℃、105℃两种；聚乙烯绝缘为70℃；交联聚氯乙烯绝缘为90℃。2. 电缆允许在环境温度-40℃～50℃的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0℃ 3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。 | 50 | 米 |
| **7** | 安装配件 | 卡侬公母头连接件 | 6 | 对 |
| **8** | 套管材料 | 管材 | 1 | 批 |
| **9** | 其它相关附件 | 灯光架现场定制、布丁/膨胀螺丝/吊钩/胶带//锁扣等 | 1 | 批 |
| **七** | **线材、辅材** |  |  |  |
| **1** | 线管 | PVC阻燃材料 | 500 | 米 |
| **2** | 通讯线缆 | 超五类网络线缆 | 2 | 箱 |
| **3** | 音频线 | 多股铜芯软线 | 200 | 米 |
| **4** | 机柜 | 22U，黑色 | 1 | 台 |
| **5** | 辅材 |  | 1 | 项 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **装饰工程** | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 二层展板 | 生态板、人工费 | 45.00 | m² |
| 2 | 展板广告费用 | 冷压板、含设计费 | 80.00 | m² |
| 3 | 三层舞台基层抬高450mm | 水泥、砂、红砖 | 46.50 | m² |
| 4 | 三层舞台找平 | 水泥砂浆、人工费 | 46.50 | m² |
| 5 | 三层舞台红色地毯饰面 | 红色地毯、人工费 | 31 | m |
| 6 | 三层舞台木围栏高度450mm | 木围栏、人工 | 12.6 | m |
| 7 | 楼梯踏步铺贴瓷砖 | 含人工，水泥，沙，瓷砖 | 9.15 | m² |
| 8 | 楼梯灯槽 |  | 9 | m |
| 9 | 楼梯亚克力板 |  | 9 | m |
| 10 | 舞台背景 | 大芯板、墙纸、油漆 | 16.32 | m² |
| 11 | 背景霓虹灯（单色） | 165 | 31.76 | m |
| 12 | 花格（圆形） | 定制圆形木作花格 | 2 | 项 |
| 13 | 天花60\*60PVC石膏板 | pvc石膏板、龙骨 | 342.00 | m² |
| 14 | 600\*600平板灯 | LED 36w | 27.00 | 盏 |
| 15 | 垃圾清运费 | 垃圾清运到指定地点，不包括垃圾外运费用，垃圾外运费用按实际发生计算； | 1.00 | 项 |
| 16 | 材料搬运费 |  | 1.00 | 项 |

**二、验收条款**

①产品到达买方指定地点后，双方人员现场验收，若交付的产品名称、规格、外观、数量等无误，双方于《收货单》上签字盖章确认，方视为产品初步验收合格并交付买方；

②产品安装调试合格后，装饰工程按要求施工完成，正常使用一个月的，则视为产品正式验收合格

**三、付款方式**

项目完成验收合格后，在收到中选方提供的增值税专用发票后，付清款项。

**第四部分**

**合同格式及主要条款**

**（参考文本，双方可根据实际情况进行协商调整）**

合同号：

公共服务中心项目

合

作

协

议

甲方： 福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司

乙方：

签约时间：

签约地点： 晋江

合同编号：

**甲 方（需方）: 福建广电网络集团股份有限公司晋江分公司**

**乙 方（供方）:**

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就XXXXXXX项目发包给乙方一事，经双方友好协商达成如下合同条款。

**第一条 工程概况**

工程地点：

工程范围：

**第二条 合同总价格**

2.1本合同固定总价为人民币： ，清单详见附件。以上总价格已包含备件、专用工具、原材辅材费、设计费、制造费、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、技术指导费、技术资料、质保期的维护保养费、税金、安装人工费、安装材料费等。本协议约定的总价不因材料价格变动、国家地方政策改变，或其他因素变化而进行调整。

2.2乙方已视察施工现场，熟悉现场情况及须完成工程的详细资料，并取得一切可能影响造价的所有资料。乙方不得以对施工现场、施工难度、工程总量不清楚或重大误解为由要求增加费用或延长工期。

2.3若甲方需要对本项目工程设计进行变更或对设备规格型号进行调整，乙方不得有异议，乙方接到请求后应按照甲方要求对施工或设备进行相应调整，价格多退少补事后结算。甲方书面要求乙方增加的其他单位工程，乙方须配合，增加费用的计算方法详见“第九条 竣工结算”内容。

**第三条 付款方式**

3.1

3.2乙方申请工程款时必须向甲方提交正式合法等额的增值税专用发票。乙方迟延提交等额的发票，甲方付款时间相应顺延。乙方提供发票经甲方到税务机关查验后为假票或者大头小票，甲方有权拒付相关款项直到乙方开具正式合法发票。

**第四条 工期：**

4.1本项目安装施工工期为XXX天，工期自XXXXX开始计算。   
4.2因以下原因造成工期延误，工期相应顺延。

（1）因甲方责任造成的设计变更、方案改变而延误工期；

（2）甲方无法提供施工工作面；

（3）不可抗力因素影响施工的；

（4）一周内非因乙方原因造成施工无法正常进行超过8个小时的（该等情形下，施工无法正常进行每满8个小时，工期延长一日）；

（5）其他非乙方原因导致的施工延误。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方须按本合同第十条承担违约责任，所产生的违约赔偿金甲方有权直接从应付工程款中直接扣除。

4.3双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因乙方违反规范要求或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修复的施工工期；

（2）因乙方违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货，或不按合同约定进行人员配置时，经甲方代表下达停工令的停工日期不得顺延；

（3）乙方没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由乙方承担责任；

（4）工程实施期间或完工后接受相关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，延误工期由乙方承担责任并负责经济赔偿；

（5）非甲方原因的待料工期不予顺延；

（6）其他不可归责于甲方的原因造成的施工延误。

**第五条 产品质量及工程技术标准：**

5.1本合同交付的设备产品必须同时满足以下标准：

(1)中国政府及相关部门的相应产业标准；

(2)通过国家或行业相关的产品测试；

(3)生产厂家对本合同设备产品技术性能描述。

5.2乙方保证甲方所购设备产品系优质合格、全新的商品，设备和材料的选型均符合国家相关技术规范的要求。且与生产厂家产品所描述的技术性能指标相一致，无任何质量问题。如果在开箱检验中发现货物有损坏、缺陷或与合同约定不符，甲方有权要求乙方进行更换、补充或退货，乙方应立即办理。

5.3乙方应按照甲方提供的图纸要求做到安装布局合理、布线规范，便于使用和维护，符合国家相关技术标准。

5.4乙方供应的材料/设备、成品、半成品均须有产品合格证、出厂证、检验合格证明、产品使用说明书等，电子产品须同时提供3C认证，否则视为产品与合同约定不符。

5.5乙方保证对其所交付的货物具有合法的处分权，保证所交付的货物不受任何第三方追索；乙方保证其所交付的货物不存在侵犯他人专利权、著作权或商标权等受法律保护的权益的情形。如果乙方交付的产品侵犯第三方知识产权或其他合法权益，由此引起的损失由乙方承担。乙方必须保证货物的安全性能，若乙方交付或使用的货物存在瑕疵造成人身或财产损害的，乙方应承担全部责任。

**第六条 安装、调试和技术培训**

6.1**设备安装：调试：**本合同设备的安装、调试工作由乙方承担。若乙方提供的设备产品存在技术缺陷或由于乙方技术人员的安装错误等造成设备损坏，乙方应无条件承担相关赔偿责任并及时补充设备。

6.2甲方负责提供必要的场地及施工用电和协调设备用电（申请电表），确保乙方能正常施工。在施工期间，甲方提供施工用水、用电接口，但水费、电费由乙方自行承担。

6.3甲方委派 （联系电话 ）为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。乙方委派 （联系电话 ）处理并协调甲乙双方在施工中发生的相关事项。

6.4乙方的进场材料（无论甲方是否已经验收）、半成品、成品由乙方保管，期限至工程验收合格并交付甲方使用为止。乙方保管期间，若发生材料的毁损、灭失，损失由乙方自行承担。工程或设备验收合格交付甲方后，由甲方负责保管并承担损毁、灭失风险。

6.5技术培训：甲方代表和设备管理人员的技术培训由乙方承担，由乙方现场培训，具体内容和方式由双方指定人员商定，以甲方代表和设备管理人员能熟练操作并能处理简单的技术故障为培训目标。

**第七条 工程验收**

7.1设备安装调试完成后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知之日起X天内组织验收。如逾期不验收的，则视为验收合格。验收合格后各方签字确认，签注验收结论。工程移交需由双方签署交接文件。

7.2如果工程质量不合格或工程内容尚有未完成，乙方应在甲方规定的期限内进行修补，直到符合验收标准和要求为止，由此产生的费用和造成甲方损失均由乙方负责。甲方在规定时间内有正当理由未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。甲方未在另行确定的时间内组织验收，视为验收合格。乙方竣工并办理好相关验收手续后，应向甲方提供叁套完整的竣工资料。

7.3自本工程验收合格之日起5天内，乙方应将余土、垃圾等运出场地外并将场地清理干净退还甲方。若逾期未清场，则按所占场地面积每天15元/m2标准缴纳场地使用费给甲方，如逾期7天仍未清场，甲方有权自行或委托他人清理场地并处理乙方遗留现场的物品（乙方遗留在施工现场的物品视为乙方抛弃物），乙方除缴纳上述场地占用费外还应负责赔偿因此给甲方造成的清理费用支出及其他相关损失。

**第八条 售后服务**

8.1**保修期限：**自工程验收合格之日起免费保修 年。在保修期内乙方免费上门维修及更换。

8.2**保修期响应时间：**服务响应时间为24小时。如乙方不能在24小时内解决出现的问题或设备系统故障，一个星期内必须提供备用替换，如果乙方维修不及时，甲方有权自行处理，所涉及的维修费用由乙方双倍承担。由此而发生的费用甲方有权从本合同项下的保修金中扣除，如保修金不足以支付该费用的，超出部分由乙方于收到甲方通知之日起3个工作日内补充支付甲方。

8.3用户使用中发现乙方所供的设备性能和质量与合同规定要求不相符的，乙方应负责更换相应的设备产品，所有费用(包括但不限于运输费、新设备购置费用、安装费用)由乙方承担。保修期内更换的零部件，该零部件的保修期自更换之日起重新计算。

8.4乙方对系统提供终身技术支持和维护，保修期满后，乙方保证对发生故障的零件按照优惠价格进行修理或更换。

8.5即使在保修期内，属于下列情况者均不属于免费保修范围，所需维护费、材料费等由甲方负责，但乙方应协助维修：

（1）用户因使用、维修、保管不当而引致的故障和损坏者；

（2）用户自行拆装，更改或修理机内任何部分而造成的故障及一切人为损坏者；

（3）因天灾人祸，如雷击、火灾、风灾、水害、或非正常电压等人力不可抗拒之灾害引致故障和损坏者。

**第九条 竣工结算**

9.1施工过程中，若有工程量变更或增加，变更或增加的价款按下列方式结算：

**（1）**合同中已列明工程内容的变更或增加，按合同约定单价及增减的工程量计算价款；

（2）合同中未列明工程内容的增减，参照合同中已列明的类似工程内容的单价进行结算；

（3）增减的工程内容在合同中未列明且合同中无类似工程内容可参照的，变更工程量的工程款，由双方另行协商确定。

9.2乙方在工程竣工且验收合格后10天内向甲方递交竣工结算报告及完整有效的结算资料。甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后5天内对结算资料的完整性进行审核，若乙方递交的竣工结算报告及结算资料内容不完整，则退回乙方并一次性提出需要补充的结算资料要求，乙方应在收到甲方退补通知之日起5日内一次性补充提供完整资料。

9.3双方约定竣工结算争议的处理方法：对竣工结算有异议的双方协商解决，协商未能达成一致的，按“第十三条”争议解决条款执行。

**第十条 违约责任**

10.1 任何一方因不可抗力因素（如：战争、罢工、地震、水灾、火灾、暴风雪）不能按本合同条款履行义务时，可以免除责任。

10.2在乙方无违约的情况下，甲方若无正当理由逾期付款的，每逾期一日，应按未付款金额的0.01%向乙方支付迟延付款违约金；

10.3乙方若逾期完工，每逾期一日，应按工程总价款的0.2%向甲方支付违约金。乙方按照本条款计算的违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方继续赔偿。

10.4乙方无正当理由不移交合格工程的，乙方应承担工程照管、成品保护保管等项责任，且甲方有权顺延工程款支付。自满足移交条件之日起，乙方每迟延移交一日，应按工程款总额的0.2%向甲方支付违约金。乙方按照本条款约定计算的违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行赔偿。

10.5因乙方不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用（包括但不限于返工、补救、整改或重建费用、延误工期的违约责任、甲方的损失）均由乙方自行承担，若工程经整改仍未能通过验收的，甲方有权单方解除本协议且不支付工程款。在该等情形下，乙方并应向甲方支付合同总价百分之三十的违约金，给甲方造成其他损失的，乙方还应给予赔偿。

10.6乙方向甲方承诺：若有**合同条款约定甲方有权终止合同的乙方违约行为或乙方中途退场的，**乙方在收到甲方要求终止施工的通知或甲方终止合同的通知（以两者中较早的时间为准）之日起一周内将所有人员、施工设备及机械经甲方批准后撤离本工程施工现场、移交本工程相关完整内业资料并无条件配合续建施工单位办理变更施工手续。乙方不以“任何争议或结算未能达成一致意见”等作为条件拖延执行退场或移交完整资料，每延期一个日历天向甲方支付本合同总价千分之二的违约赔偿金，按实累计计取无上限。延期超过三天的，可视为乙方自动授权由甲方雇佣其他单位或提请有关部门采取必要措施使乙方撤离施工现场，发生的一切相关费用、责任和后果将由乙方承担。

10.7除法律规定或本合同约定外，任何一方不得单方终止合同，否则违约方应向对方支付本合同总价款的15%作为违约金，违约金不足以赔偿对方损失的，还应当承担损害赔偿责任。

10.8本合同所称的损失，包括但不限于为维护权利而支出的诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用。

**第十一条 保密责任**

11.1本合同项下所涉及的各项技术信息和商业信息都属于保密信息，双方都负有严格的保密义务，应采取相应的保密措施。

11.2甲乙双方应对所签订合同中的产品价格、产品品种等敏感条款承担保密责任，双方均不得将对方信息透露给其他任何单位和个人，否则视为违反保密义务，承担保密责任。

11.3保密期限：本条款的效力至本协议约定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。

**第十二条 合同解除**

12.1甲、乙双方协商一致，可以解除合同。

12.2乙方有下列情况之一的，甲方可以解除合同，并要求乙方承担违约责任：

（1）乙方未按甲方要求进场施工，或甲方有合理理由相信乙方在本协议约定工期内无法完工的；

（2）乙方发生严重经营困难被破产清算致合同无法继续履行的；

（3）未按合同规定的期限交付工程；

（4）乙方将工程转包或分包给第三方的；

（5）本合同约定的其他解除情形。

12.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。

12.4合同解除后，不影响双方在本合同中约定的结算和清理条款的效

力。甲乙双方按照实际施工的合格工程量结算总价。

12.5合同转让：未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让与任何第三人。

**第十三条 合同争议解决方式**

13.1本合同履行中如产生争议时，双方应友好协商解决。协商不成提请甲方所在地人民法院或工程所在地人民法院诉讼解决。

**第十四条 安全责任**

14.1乙方在甲方提供的现有施工条件下，应采取各种有效措施，保证工程的持续施工，应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。对于乙方所雇用的工人和其他人员受到的任何人身损害或其他损害，由乙方自行负责处理并承担损害赔偿等法律责任，且不得影响施工进度，乙方应保障甲方不因此而承担任何责任，且保障甲方不负担涉及此类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其他费用。

14.2施工期间至工程整体移交甲方前，乙方应做好施工现场的警示等标志，乙方未履行上述义务造成工程延误、财产损失和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的一切费用。

14.3乙方应加强现场安全保卫工作，防火防盗，并负责现场施工人员的劳动保险和人身保险及工程等一切保险。保险费用已包含在工程总价款中。

**第十五条 其他事宜：**

15.1本合同一式四份，甲乙双方各二份，经双方盖章后生效。

15.2任何一方向另一方发出与本协议有关的通知，应采用书面形式，并以专人送递、传真、电传或者邮递方式发出；通知如以专人送递，以送抵另一方办公地址时为送达；如以传真或电传方式发出，发件人在收到回答代码后视为送达；如以邮递方式送达，以寄出日之后第二个工作日为送达日期。双方以本合同落款处所确认的地址、联系方式为通知等文件送达地址，若任何一方地址等发生变更，应及时通知对方，否则所造成的一切后果由其自行承担。

甲方（盖章）：福建广电网络集团 乙方（盖章）：

股份有限公司晋江分公司

签约代表（签字）： 签约代表（签字）：

**第五部分附件——报价文件格式**

**报 价 文 件**

**比选项目名称：**

**报价人名称 ：**

**日 期 ：**

附件１ **报价书**

致： 福建广电网络集团股份有限公司 分公司

根据贵方　　　　　　项目的采购比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全称并加盖公章)

报价人地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件2 **报价一览表**

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 货物名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写） | |  | | | |

注：1.此表正本与报价书正本一同装在一单独的信封内密封（不用胶装或装订），加盖公章后送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件3**详细报价书**

报价人：（全称并加盖公章） 比选项目∶

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 品牌 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**说明：**

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

报价人代表签名：

附件4 **技术和商务偏离表**

报价人名称：(全称并加盖公章) 比选项目∶

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 规格条目号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：报价人提交的报价文件中与比选文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为报价人接受比选文件的要求。

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5**报价人的资格证明文件**

附件5-1 **关于资格的声明函**

致：福建广电网络集团股份有限公司 分公司

关于贵方\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人名称和地址 ： 受权签署本资格文件人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

名称： 签字人姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址： 电话：

邮编： 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5-2 **报价人的资格声明**

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｂ．注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｃ．成立或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｄ．法定代表人： （姓名、职务）

实收资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到 年 月 日为止）。

(1)固定资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2)流动资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3)长期负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(4)流动负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｆ．最近损失表（到 年 月 日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件5－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报 价 人 名 称： （全称并加盖公章）

报价人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：年月 日

电 传：

传 真：

电 话：

附件5-3 **法定代表人授权书**

致 ：福建广电网络集团股份有限公司 分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别： 身份证号：

单位：部门： 职务：

详细通讯地址：邮政编码： 电话：

授权方

报价人名称： （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日 期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日 期：

附件5－4 **法人营业执照、税务登记证**

致：福建广电网络集团股份有限公司 分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日 期：

附件5-5 **其它资格证明文件**

1. 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。

附件6 **报价人提交的其它资料**

报价人根据自身实际情况编写有关资料包括：

(1)报价人企业简介、付款方式与条件承诺；

(2)对比选文件第三章各有关要求的逐条响应承诺。

(3)已标价工程量清单组成内容与格式应参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

(4)比选文件要求提供的其它资料等。

(5)报价人自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。