**比选文件**

**项目名称：福建广电网络集团丰泽分公司**

**市政府分前端机房建设工程项目比选**

**采购人：福建广电网络集团股份有限公司丰泽分公司**

**二零二一年\_十一\_月**

**总 目 录**

第一部分 比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分 报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分 比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分 合同格式及条款------------------------------------(14)

第五部分 附件——报价文件格式------------------------------(23)

**第一部分比选邀请**

福建广电网络集团股份有限公司丰泽分公司拟对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

2.交货期要求：详见比选内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人在2021年11月29日下午3：00之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司综合部，封面标注项目。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

4.开标时间、地点：2021年11月29日下午3：00（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团丰泽分公司综合部。

**联系方式：福建广电网络集团股份有限公司丰泽分公司**

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号丰泽分公司综合部

联系人：黄女士

联系电话：0595-29889582。

附： **比选内容一览表**

项目名称：福建广电网络集团丰泽分公司市政府分前端机房建设工程项目

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完成期 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建广电网络集团丰泽分公司市政府分前端机房建设工程项目 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 收到通知后30　　个日历日 | 验收合格后1　　年 |

**注：**

**1、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和施工服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。**

**2、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。**

**3、交货施工地点：现场地点为买方指定的地点。**

**第二部分报价人须知**

**报价人须知前附表**

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 1.1 | 项目名称：2021年度丰泽分公司市政府分前端机房建设工程采购项目比选  买方名称：福建广电网络集团股份有限公司丰泽分公司  项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | 报价人基本资格标准：   1. 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于100万元，且注册时间不少于1年的国内企业，具有建筑装修装饰工程专业施工资质，相关部门颁发的安全生产许可证。(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人（单位负责人）营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,相关资质等证明文件并加盖报价人单位公章)。   （2）两家或多家参与的报价供应商,如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许同时参与本项目报价。【报价人需在报价文件中需提供国家企业信用信息公示系统中基础信息页面截图（截图必须包含发起人（股东）及出资信息、主要人员信息 ）/或由工商盖章确认的企业内资情况登记表（复印件加盖公章或原件）】。  （3）本项目不接受联合体报价。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司丰泽分公司综合部  地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号  接收人：黄女士 ，电话：0595-29889582  报价截止时间：2021年 11月29日下午3：00（北京时间） |
| 5 |  | **评审标准和方法:**  评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | **项目咨询及其他**  (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | **其他重要须知：**  (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司丰泽分公司所有项目的报价。  (4)近几年（2015年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。  (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (6) 报价人提交的报价文件应装订成册，避免文件散乱。 |
| 8 |  | **最高限价：**  **本项目最高限价为：6.02万元人民币 。**  **报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。** |
| 9 |  | 履约保证金：  中标通知书发出10日内，缴纳中标金额的10%。验收合格后转为质保金，待保修期满后，工程如无质量问题，在收到中选人申请后30日内无息退还剩余款项。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站：  福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（https://www.fjgdwl.com/quanzhou/index.aspx）；  采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司  纪检监察室 |

**报价人须知**

**A 说明**

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

**B 比选采购文件**

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

**C 报价文件的编写**

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团丰泽分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

10. 报价保证金  
10.1 报价保证金为报价文件的组成部分之一。  
10.2 报价保证金以银行转账、电汇的形式提交。  
10.3 未按规定提交报价保证金的报价，将被视为无效报价。  
10.4未中选的报价人的报价保证金， 将在发出中选通知书后5个工作日内即予以全额无息退还。

**D 报价文件的格式与递交**

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

**E 报价文件的评估和比较**

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

**F 授予合同**

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

**第三部分比选内容及要求**

1. **比选需求一览表**

| 项目名称 | 规格要求 | 数量 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建广电网络集团丰泽分公司市政府分前端机房建设工程 | 具体要求详见工程预算明细 | 1项 | 验收合格后1年 | 清单量见附件 |

1. **通用要求**

1.中选方须在接到我公司的工程委托后30天内完成。

2.中选方必须保证严格施工质量，装修所使用的水泥、砂浆、瓷砖等材料应符合各种国家标准质量规范和行业标准。

3.本项目相关的招标文件及施工合同、竣工图纸。

4.本项目经丰泽分公司审核的设计文件。

5.施工过程中，施工人员的所有安全问题，由中选人自行负责，因此造成的任何人身或财产损失，均与我司无关。

**三、验收条款**

1.施工必须严格按照施工图纸以及有关规范、规程和标准进行施工，并接受我公司派驻代表和监理的监督。

2.本工程不允许报价方以任何名义和理由进行转包，如有发现，我公司有权责令其退场，终止合同，并要求其赔偿我公司的一切损失。

3.主要材料必须按招标控制价说明中提供的品牌进行施工，并按有关规定提供质量合格证、检测报告等证明文件，或进行验证合格后方可用于工程。

4.隐蔽工程必须经我公司派驻代表和监理检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

5.工程竣工符合验收条件后，中选人通知采购人验收，采购人应在接到书面通知之日起7天内组织验收。验收合格后各方签字确认，签注验收结论。工程移交需由双方签署交接文件。中选方按建设部规定对装修工程实行不低于一年保修保修时间自通过竣工验收合格之日算起。

6.报价人本项目采用的工程建设技术标准、工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求等均应符合国家、行业和福建省泉州市相关地方标准和要求，如有矛盾，则以其中的最高要求为准。报价人必须严格按照施工标准和规范进行施工。工程质量要求：符合符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）等相关装修标准及其他相关规范合格标准。

**四、付款条款**

在初验合格后，在收到中选方提供的税率为9%的增值税专用发票后支付50%；造价审核通过后，在收到中选方提供的税率为9%的增值税专用发票后支付余款。

**第四部分**

**合同格式及主要条款**

**（参考文本，双方可根据实际情况进行协商调整）**

合同号：

装修工程合同

[发包方](http://so.9512.net/cse/search?s=13141140247921122023&entry=1&q=%E5%8F%91%E5%8C%85%E6%96%B9" \t "_blank)（以下简称[甲方](http://so.9512.net/cse/search?s=13141140247921122023&entry=1&q=%E7%94%B2%E6%96%B9" \t "_blank)）：

承包方（以下简称乙方）：

根据其它有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方的xxxx工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

**第一条、合同文件的依据**

1、甲方的《xxx比选函》及相关的补充文件的通知；

2、乙方所有的报价文件；

3、施工图等；

**第二条、装修范围和合同金额**

1、工程名称：；

2、工程地点：

3、合同金额：。

合同总价已包含完成本合同项目所需一切费用。（具体单价、数量、规格详见附件清单）

4、质量要求：合格

5、工期： 合同签订之日起个日历日内

6、付款方式：

7、保修期：保修期 年，以工程竣工验收合格之日起算。在保修期内出现的质量问题，由乙方负责免费包修、包换或者包退，并承担所有费用。保修期内，乙方应在接到甲方通知后24小时内修复，逾期未修复，甲方有权自行或委托他人维修，所产生的费用由乙方双倍支付。

**第三条、甲方工作**

1．委派 / 为甲方现场代表，负责[合同履行](http://so.9512.net/cse/search?s=13141140247921122023&entry=1&q=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%B1%A5%E8%A1%8C" \t "_blank)及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请批件及工程验收、变更登记手续和其它事宜。

2、开工前三天，向乙方提供确认的施工图纸或作法说明壹份。

3、负责协调施工队与邻里之间的关系；

4、如需改动原建筑物或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续，并承担有关费用。

**第四条、乙方工作**

1、委派 / 为乙方现场代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工工程，处理由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范、安全操作规程，做好安全保卫及防火防盗工作。做好施工现场管理，施工过程中发生的一切安全事故责任由乙方承担，造成的人身、财产损失，由乙方负责赔偿。

3、处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

4、保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、[垃圾处理](http://so.9512.net/cse/search?s=13141140247921122023&entry=1&q=%E5%9E%83%E5%9C%BE%E5%A4%84%E7%90%86" \t "_blank)工作。

5、工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，期间发生的损毁、灭失责任由乙方自行承担。

**第五条 、材料供应**

1、乙方保证所用产品系优质合格、全新的商品，且符合国家相关技术规范的要求，与生产厂家产品所描述的技术性能指标相一致，无任何质量问题。

2、按合同约定由乙方提供的材料、设备，双方共同验收；如不符合质量要求或规格差异对工程造成损失的由乙方负责整改，并赔偿甲方一切损失。

**第六条、工期**  
1、因下列原因造成工期延期，经甲方确认，工期相应顺延：

（1）、工程量变化或[设计变更](http://so.9512.net/cse/search?s=13141140247921122023&entry=1&q=%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%8F%98%E6%9B%B4" \t "_blank)；

（2）、不可抗力

2、双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因乙方违反规范要求或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修复

的施工工期；

（2）因乙方违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级；

（3）乙方没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由乙

方承担责任；

（4）工程实施期间或完工后接受相关部门检查发现存在质量问题，或技术

问题需作整改，延误工期由乙方承担责任并负责经济赔偿；

（5）非甲方原因的待料工期不予顺延；

（6）其他不可归责于甲方的原因造成的施工延误。

**第七条、质量标准**  
1、符合施工图纸、设计变更的内容和装饰工程质量验收规范；

2、双方约定：施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由质检部门对工程质量予以认证，认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证，工程质量不符合合同约定标准的，认证所需费用由责任方承担；工程质量符合合同约定标准的，认证所需费用由甲方承担。

**第八条、工程验收、工程价款及保修**  
1、甲乙双方应及时办理[隐蔽工程](http://so.9512.net/cse/search?s=13141140247921122023&entry=1&q=%E9%9A%90%E8%94%BD%E5%B7%A5%E7%A8%8B" \t "_blank)和中间工程的检查与验收手续，乙方应在

验收前一天通知甲方，若验收不合格，其验收返工费用由乙方承担，但工期不予顺延。

2、双方约定在工程竣工后对工程进行质量验收。甲方自接到验收通知后3天内组织验收，验收合格后应填写工程验收单， 并办理验收、移交手续。

3、工程竣工验收后，乙方应提交工程结算单及有关资料给甲方，甲方自接到上述资料后三天内审查完毕。

4、由于乙方原因造成本工程出现材料或施工质量问题，乙方应立即进行更换、修补、返工，直至合格，并承担返工费用，给甲方造成损失的，应承担损失赔偿责任。

**第九条、安全生产和防火**  
1、乙方在施工期内应严格遵守相关法律法规及规范，注意施工安全。

2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担全部责任，因此给甲方造成损失，还应赔偿一切损失。

**第十条、违约责任**

1、除法律规定或本合同约定外，任何一方不得单方终止合同，否则违约方应向对方支付本合同总价款的15%作为违约金，违约金不足以赔偿对方损失的，还应当承担损害赔偿责任。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算，十日内付清。

2、乙方有下列行为之一视为违约，甲方将视情节有权单方终止部分或全部合同，若甲方选择解除合同时，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应承担赔偿责任:

（1） 提供的货物与合同的约定不相符；

（2） 不能按期完工超过10日；

（3）乙方违反承诺的货物品牌、生产厂家、数量、规定的质量、技术与性能、售后服务等；

（4）乙方违反双方签署合同书的其他条款；

3、对于不可抗拒等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理。

4、乙方若逾期完工，每逾期一日，应按工程总价款的0.2%向甲方支付违约金。乙方按照本条款计算的违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方继续赔偿。

5、合同解除后的结算方式：已完成部分参照合同单价按实际发生工程量结算。

6、因一方违约，守约方主张权益所支出的债权实现费用，包括但不限于律师费、保全费、差旅费、鉴定费等一切费用，由违约方承担。

**第十一条、合同纠纷解决**

原则上由双方协商解决，若未能达到一致意见时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

**第十二条、其他约定**  
1、若甲方变更设计或增加工程量时，增加部分据实结算，具体以甲、 乙双

方签订的变更单作为结算依据

2、本合同签订后工程不得转包。

**第十三条 廉洁承诺**

1、甲乙双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2、甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。

3、如因一方或一方经办人违反上述规定，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

**第十四条 合同生效**

1、本合同经甲、乙双方盖章后生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执二份。

3、附件清单表作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（[签章](http://so.9512.net/cse/search?s=13141140247921122023&entry=1&q=%E7%AD%BE%E7%AB%A0" \t "_blank)）：　 　　　　　　　　 乙方（签章） ：

委托代理人：委托代理人：

地 址：　 　　　　　　　　　　　　地 址：

电话： 电话：

签订日期： 年月 日

**附件：**

**施工清单表　　　（人民币元）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |
| 综合单价 |
| 电气工程 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装  (2)安装方式:落地安装 (3)型号:设备配电柜2 (4)基础形式、材质、规格:基础槽钢制作、安装4# | 台 | 1.000 | 12919.54 |
| 2 | 030404017003 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 (2)安装方式:挂墙安装 (3)型号:双电源切换箱 | 台 | 1.000 | 13069.76 |
| 3 | 030402004001 | 空气断路器 | (1)名称:断路器 (2)型号:ABB SACE Tmax系列 (3)容量(A):3125A (4)安装部位:原配电柜 | 台 | 1.000 | 1578.52 |
| 4 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×50+1×25mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 8.713 | 254.85 |
| 5 | 030408001015 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×35+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 16.400 | 142.06 |
| 6 | 030408001016 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:5×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 30.750 | 104.41 |
| 7 | 030408001013 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:3×4.0mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 33.108 | 26.26 |
| 8 | 030408001014 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:3×2.5mm2 | m | 132.738 | 19.76 |
|  |  |  | (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV |  |  |  |
| 9 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×50+1×25mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位:室内 (6)电压等级(kV):1KV | 个 | 2.000 | 192.41 |
| 10 | 030408006020 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:4×35+1×16mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位:室内 (6)电压等级(kV):1KV | 个 | 2.000 | 157.89 |
| 11 | 030408006021 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:ZR-YJV (3)规格:5×16mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位:室内 (6)电压等级(kV):1KV | 个 | 6.000 | 108.88 |
| 12 | 030411004014 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:70mm2 (3)名称:UPS-电池组连接线 (4)型号:ZR-BVR- | m | 49.200 | 101.19 |
| 13 | 030411004015 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:25mm2 (3)名称:开关电源-电池组连接线 (4)型号:ZR-BVR- (5)压铜接线端子\*2\*2 | m | 16.400 | 33.45 |
| 14 | 030404035005 | 插座 | (1)规格:16联16A/32A (2)名称:PDU (3)安装方式:垂直安装 (4)甲供（仅安装） | 个 | 13.000 | 19.46 |
| 15 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC50 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 4.500 | 58.48 |
| 16 | 030411001007 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN50 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配 | m | 3.000 | 254.25 |
| 17 | 030411001008 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐接地 | m | 6.000 | 74.31 |
|  |  |  | (5)配置形式:明配 |  |  |  |
| 18 | 030411001009 | 配管 | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐接地 (5)配置形式:明配 | m | 27.000 | 52.87 |
| 19 | 030413001002 | 铁构件 | (1)材质:一般铁构件 (2)名称:明配管支吊架制作、安装 | kg | 0.833 | 23.36 |
| 20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)电压等级(kV):(≤1kV交流供电) | 系统 | 13.000 | 326.49 |
| 21 | 030414004001 | 自动投入装置 | (1)名称:自动投入装置系统调试(备用电源自动投入装置) 增加遥调 | 系统/台 | 2.000 | 463.45 |
| 22 | 080608001002 | 蓄电池组 | (1)12V100AH 4节/组 (2)免维护铅酸蓄电池 (3)利旧 重新安装（包辅材） | 组 | 1.000 | 508.96 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**第五部分附件——报价文件格式**

**报 价 文 件**

**比选项目名称：**

**报价人名称 ：**

**日 期 ：**

附件１ **报价书**

致： 福建广电网络集团股份有限公司丰泽分公司

根据贵方　　　　　项目的采购比选文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本份。

(1)报价一览表

(2)详细报价书

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人的资格证明文件

(5)报价人应交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（文字表述）。

2．报价人将按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在比选文件第二部分比选须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本比选项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全称并加盖公章)

报价人地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件2 **报价一览表**

报价人名称：(全称并加盖公章)比选文件编号：货币单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 货物名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 保修说明 | 优惠幅度 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写） | |  | | | |

注：1. 此表正本另单独提供一份（加盖公章）与报价书正本一同密封送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签名：

附件2－1**详细报价书**

报价人名称：(单位全称并加盖公章) 货币单位：元人民币

**（**投标时以最高限限价为基准价进行优惠报价，中选后在合同签订时应提供详细的清单明细表）

**说明：**

1、各报价人应根据比选文件的要求及各自的施工方案做出详细的报价书和设备材料配置清单（列明各种设备和材料的技术指标、具体产地、品牌、型号、单价和合价等），格式参照《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

2、报价人应在报价文件中提供详细工程量和工程费用组成清单，否则其报价文件将可能被拒绝。对报价人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程的其他单价或合价中。

3、本合同项下的全部费用都应包含在报价书的各个单项中，没有列出项目的费用将被视为已分配在有关的项目的单价和合价中。

4、详细报价书中的报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表的报价总价为准。

报价人代表签字：

日期： 年 月 日

附件3　　　　 **技术和商务偏离表**

报价人名称：(单位全称并加盖公章)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 序号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，报价人中选后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中选报价人违约，按报价人虚假承诺骗取中选处理，采购人将取消其中选报价人资格，其报价保证金或履约保证金（如果有提交了履约保证金）将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4**报价人的资格证明文件**

附件4-1 **关于资格的声明函**

致：福建广电网络集团股份有限公司丰泽分公司

关于贵方\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日　　　　　　项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

报价人代表签字： \_

附件4-2 **报价人的资格声明**

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｂ．注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｃ．成立或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｄ．法定代表人： （姓名、职务）

实收资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到 年 月 日为止）。

(1)固定资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2)流动资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3)长期负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(4)流动负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｆ．最近损失表（到 年 月 日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

附件4-3 **法定代表人授权书**

致 ：福建广电网络集团股份有限公司丰泽分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别： 身份证号：

单位：部门： 职务：

详细通讯地址：邮政编码： 电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称： （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日 期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日 期：

附件4－4 **法人营业执照、税务登记证**

致：福建广电网络集团股份有限公司丰泽分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日 期：

附件4-5 **其它资格证明文件**

1. 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。