**比选文件**

**项目名称：福建广电网络集团台商分公司**

**小区驻地网工程施工项目(一)**

**采购人：福建广电网络集团股份有限公司台商分公司**

**二零二二年四月**

**总 目 录**

第一部分 比选邀请------------------------------------------(3)

第二部分 报价人须知----------------------------------------(5)

第三部分 比选内容及要求----------------------------------- (12)

第四部分 合同格式及条款------------------------------------(15)

第五部分 附件——报价文件格式------------------------------(25)

**第一部分比选邀请**

福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司受台商分公司委托，对项目下述内容进行国内比选采购。现欢迎国内合格报价人对该比选货物及服务进行密封报价。

1.比选内容：详见比选文件第三部分“比选内容及要求”

2.交货期要求：详见比选内容一览表

3.凡愿意参加报价的报价人在2022年5月7日上午9：30之前，把公司企业法人营业执照（副本）复印件、相关证明材料及报价原件密封加盖公章送达我公司207室，封面标注项目。逾期收到或不符合规定的报价文件恕不接受。

4.开标时间、地点：2022年5月7日上午9：30（北京时间）在泉州市丰泽区安吉南路555号福建广电网络集团泉州分公司207室。

**联系方式：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司**

地址：泉州市丰泽区安吉南路555号泉州分公司207室

联系人：谢先生

联系电话：0595-22256055。

附： **比选内容一览表**

项目名称：小区驻地网工程施工项目

| 合同包 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 完成期 | 保修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小区驻地网工程施工项目 | 具体要求详见比选文件第三部分比选内容及要求 | 1项 | 合同签订后40个日历日 | 验收合格后贰年，国家或厂家或本询价文件有约定其他更长保修期的，从其约定。 |

**注：**

**1、报价人所投的设备必须与中选产品一致。**

**2、本项目按合同包进行授标，报价人应对上述合同包的货物和服务进行完整报价，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则将被视为未实质性响应报价文件要求，其投标将被拒绝。**

**3、报价以人民币为单位，报价人的报价必须包含本项目所要求的所有费用，为到买方指定地点的最终价格。**

**4、交货地点：现场地点为买方指定的地点。**

**第二部分报价人须知**

**报价人须知前附表**

报价人须知前附表是对报价人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 1.1 | 项目名称：小区驻地网工程施工项目  买方名称：福建广电网络集团股份有限公司泉州台商投资区分公司  项目内容：具体内容详见比选文件 |
| 2 |  | **基本资格标准：**   1. 报价人应是具备独立法人（单位负责人）资格，注册资本不少于　200　万元，且注册时间不少于　2　年，并有能力提供询价货物及服务的国内企业(报价人应在报价文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本和税务登记证复印件，或三证合一的营业执照副本复印件,并加盖报价人单位公章)。   （2）报价人须在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录, 失信企业不允许参与项目投标。  （3）授权代表必须为在岗员工，提供投标日期前半年不少于3个月企业社保缴纳证明。  （4）报价人应提供与本项目类似业绩或案例证明，案例为已验收完成且金额不得小于本项目最高限价的50%（即人民币112700元），提供案例合同1份及验收报告（复印件加盖公章）。  （5）两家或多家参与投标的供应商，如单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不允许参与项目投标。  （6）本项目为交钥匙工程。  （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 |  | 报价有效期：报价截止期结束后 90 个日历日。 |
| 4 |  | 报价文件递交至：福建省广电网络集团有限公司泉州分公司207室  地 址：泉州市丰泽区安吉南路555号  接收人：谢先生 ，电话：0595-22256055  报价截止时间：2022年5月7日上午9：30（北京时间） |
| 5 |  | **评审标准和方法:**  评审委员会对通过资格及实质响应性审查的各合格报价人，进行综合分析、比较，在全部满足比选文件实质性要求前提下，按报价总价从低到高的顺序进行排列，报价总价最低的报价人将被推荐为相应合同包的第一中选报价人候选人，其余递补中选报价人候选人按报价总价从低到高的顺序依次排序。若有相同的最低报价总价，则其中企业注册资金多的或售后服务较好的报价人将被排序在前；若报价总价和企业注册资金或售后服务仍相同，则由评审委员会全员记名投票表决，得票超过半数的将被排序在前。 |
| 6 |  | **项目咨询及其他**  (1)报价人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的业主进行项目咨询和交流，避免在报价时因理解不清而影响今后项目的实施。 |
| 7 |  | **其他重要须知：**  (1)报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价人有为谋取中选而提供虚假资料欺骗买方和评委的行为，将取消其中选资格。若在中选后或签约时或执行合同过程中发现中选报价人是提供虚假材料谋取中选等违法违规行为或技术指标达不到比选技术要求，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (2)报价人若中选，应保证其所供服务的品质符合报价文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所供服务不满足要求，买方有权拒收或取消其中选资格并终止合同，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（买方有权视情况在中选报价人的应付款中进行扣款处罚或者不再支付中选报价人剩余的合同尾款）。报价人若存在上述情况，买方还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该报价人将不能再参与福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司所有项目的报价。  (4)近几年（2018年1月1日起至本项目截标时间止）凡在福建广电网络集团股份有限公司有过不良合同履行记录的报价人或生产厂家提交的报价文件，经福建广电网络集团股份有限公司认定确有不良合同履行记录的，均将视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。  (5)定标后，买方有可能对中选报价人和其报价文件中的承诺内容进行实地核查，中选报价人应无条件配合买方的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中选后签订合同时，发现某个中选报价人有提供虚假材料或承诺谋取中选等违法违规形为或无实际履行合同的能力，买方将取消其中选报价人资格，给买方造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。  (6) 报价人提交的报价文件应装订成册，避免文件散乱。 |
| 8 |  | **最高限价：**  **本项目最高限价为：225400元人民币 。**  **报价人应根据比选文件要求，结合自身实际情况，对本项目相应合同包进行报价。若报价人相应合同包的报价总价高于该合同包的最高限价，则该报价人相应合同包的报价文件将被视为未实质性响应比选文件要求，其报价文件将被拒绝。** |
| 9 |  | 履约保证金：  不需要提交履约保证金，中选公告或中选通知发出之日起十日内，中选报价人应与采购人签订合同，并履行合同条款。 |
| 10 |  | 比选文件更正公告（如果有的话）等相关公告、公示发布网站：  福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司官网（https://www.fjgdwl.com/quanzhou/index.aspx）；  采购人将按规定在上述指定媒体上刊登相关公告，请报价人自行关注。 |
| 11 |  | 项目监督部门：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司  纪检监察室 |

**报价人须知**

**A 说明**

1. 适用范围

1.1本比选采购文件仅适用于比选邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1“报价人”系指本次提交报价文件的国内企业。

2.2“中选报价人”系指本次比选采购中被授予合同的报价人。

2.3“货物”系指卖方按比选采购文件规定，须向买方提供的一切设备、材料、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4“服务”系指比选采购文件规定卖方须承担的施工、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1接受了比选采购文件并有能力提供本比选采购文件所述货物及服务的具有独立法人资格的国内企业。

3.2 报价人生产、经销的报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下买方不承担任何费用。

**B 比选采购文件**

5. 比选采购文件的组成

5.1比选采购文件用以阐明所需货物及服务、比选采购程序和合同主要条款。比选采购文件由下述部分组成：

(1)比选邀请

(2)报价人须知

(3)比选内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－报价文件格式

**C 报价文件的编写**

6. 要求

6.1报价人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价可能被拒绝。

7. 报价语言及报价要求

7.1报价文件应用中文书写。

7.2报价人应对比选内容一览表所列的合同包货物和服务进行完整报价，不得将一个合同包中的内容拆开部分报价。福建广电网络集团泉州分公司不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价，否则其报价文件将被拒绝。

7.2.1除非另有规定，报价人应在满足技术规格与要求的基础上进行报价。应根据报价文件表格和规定按要求详细报价。

7.2.2本次报价的合同采用固定价格方式。报价人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

7.2.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，报价人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评委会认定该报价人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 报价文件的组成

8.1报价文件应包括下列部分：

(1)报价书

(2)报价一览表

(3)详细报价书

(4)技术和商务偏离表

(5)报价人的资格证明文件

(6)报价人应交的其它资料

9. 报价有效期

9.1报价文件从本须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在本须知前附表第3项所规定的日历日内保持有效。

10. 报价保证金

10.1 报价保证金为报价文件的组成部分之一。

10.2 报价保证金以银行转账、电汇的形式提交。

10.3 未按规定提交报价保证金的报价，将被视为无效报价。

10.4未中选的报价人的报价保证金， 将在发出中选通知书后5个工作日内即予以全额无息退还。

**D 报价文件的格式与递交**

11. 报价文件的格式

11.1报价人须编制由本须知第8条规定文件组成的报价文件正本一份。

11.2报价文件应由报价人授权代表签字并加盖公章。

11.3报价使用货币为人民币。

11.4报价人应提交证明其拟供货物符合比选文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.5报价文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，并由授权的签署人签署。

11.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建广电网络集团泉州分公司的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的报价文件签署人签署证明或加盖校正章。

12. 报价文件的递交

12.1报价文件应在比选邀请中规定的截止时间前密封送达，迟到的文件将被拒绝。

12.2报价文件可以邮寄或派人送达，传真件不被接受。

12.3报价人提交的文件将给予保密，但不退回。

**E 报价文件的评估和比较**

13．评议时间

13.1采购人将在报价文件送达后的适当时间里组织评审委员会对报价文件进行评议。

14．评审委员会

14.1采购人将根据货物的特点组建评审委员会，评审委员会将对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

15. 对报价文件的审查和响应性的确定

15.1 在对报价文件详细评估之前，评审委员会将依据报价人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

15.2 评审委员会还将确定每一报价是否对比选文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的报价文件将不进行评估。

16．评估原则及方法

16.1对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。

16.2评议过程将严格按照比选文件的要求和条件进行。

16.3评审委员会将经综合分析、比较，根据按报价人须知前附表第6项所述的标准推荐中选候选人。

**F 授予合同**

17. 授予合同的准则

17.1 合同将授予其报价文件符合比选文件要求，并被推荐为中选候选人的报价人。

17.2 最低报价不是被授予合同的保证。

17.3 买方在授予合同时有权对比选货物数量和服务予以增加或减少。

18. 结果通知

18.1采购人将根据评审结果及买方确认意见，向报价被接受的中选报价人发出通知书，并在合同签订后将结果通知其他提交报价文件的报价人。

19．签订合同

19.1报价被接受的报价人须按通知书指定的时间、地点与买方签订经济合同。

19.2比选文件、报价被接受的报价人的报价文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

**第三部分比选内容及要求**

**一、技术规格和要求**

1.1货物清单及技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 信息点 | (1)施工要求：住宅小区及商住楼建筑规划用地红线内通信管道、配线光缆布线（包括通信机房综合柜至竖井内光纤配线箱的光缆布线）、皮线光缆布线（包括竖井内光纤配线箱到户内家居配线箱的皮线光缆布线）、综合柜（ODF架）、光缆预留架、光纤配线箱、设备箱等的防雷接地及相关辅助材料进行建设施工及调试。  (2)工程质量标准：严格按照《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》、《住宅和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》及泉州市通信发展管理办公室主管部门审定的由具有符合通信设计资质要求的设计单位深化设计的施工图编制施工组织设计安排施工和验收，同时符合共享共建的相关规定，并满足共享共建运营商宽带信号接入户内的要求，确保工程质量达到合格。楼盘通信驻地网等配套设施建成后，保证工程通过泉州通信发展管理办公室验收且出具的《小区通信配套工程光纤到户通信设施准予接入公网通知书》并接入公网，保证小区宽带信号正常开通。  （3）承包范围:项目通信配套工程的材料采购、工程施工安装及验收、保修期内的保修工作。具体为:运营商接入点至小区每个用户终端之间与本工程相关的所有设备设施的采购、施工安装(含线缆敷设等)、系统调试、验收及保修期的质量保修等全部内容。也包括地下室至红线外运营商接入点间光缆管道和沟井的土石方、砌筑等所有工作内容。不含地下室和楼层电井的桥架、入户管道及户内多媒体箱的材料采购及安装。  （4）承包方式:包工包料包赶工包安全文明包政府部门验收，全.费用包干。 | 套 | 总户数为1063户，其中住宅1052户，商业7户，公共配套4户。 |

1、光缆参数

1. 聚乙烯护层的厚度：

外护层：外护层厚度要求见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 外护层厚度 | 管道光缆、直埋光缆（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）  阻燃光缆、防蚁光缆等 | 直埋光缆（Ⅳ）、水底光缆 |
| 标称值 | 2.0mm | 2.5mm |
| 平均值 | 1.9mm | 2.3mm |
| 最小值 | 1.8mm | 2.1mm |

内护层：标称值：≥1.0mm。

聚乙烯护层表面应光滑平整，任何横断面上均应无目力可见的气泡、砂眼和裂纹。

1. 铝带厚度≥0.15mm。钢带厚度≥0.15mm。涂塑层厚度≥0.05mm。
2. 为了便于识别，光纤和松套管必须有色谱标志，光纤应采用全色谱标志。

识别用全色谱表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 颜色 | 蓝 | 桔 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 |

1. 每盘光缆两端应分别有端别识别标志；面向光缆看，在顺时针方向上松套管序号增大时为A端，反之为B端；A端标志为红色，B端标志为绿色。
2. 光缆允许的曲率半径

受力时（敷设中）：光缆外径的20倍（对直埋光缆Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型为25倍）。

不受力时（敷设后固定）：光缆外径10倍（对直埋光缆Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型为15倍）。

1. 光缆温度特性：工作时：－40℃～＋70℃。敷设时：－15℃～＋60℃。运输、储存时：－30℃～＋70℃。
2. 光缆外护层绝缘电阻（外护层内铠装层与大地间），在光缆浸水24小时后测试，不小于2000MΩ·km（直流500伏测试）。
3. 光缆预期使用寿命应不小于25年。
4. 光缆盘要求：每盘光缆应具有金属或其它耐磨材料制作的防水符号，表明厂名、年份、光缆类型、光缆长度（以米为单位）、毛重、光缆外径、光缆重量及光缆最小允许弯曲半径。每盘光缆的重量（包括光缆的重量）不得超过5000kg。供货方应同时提供该盘光缆中所有光纤在1310nm及1550nm处的衰减值、模场直径、折射率以及1550nm的偏振模色散。
5. 光缆外护层上应以1米间隔印出以下内容：

①光纤数量和类型。②制造厂家。③制造年份。

2、光缆接头盒参数

1. 光缆接头盒应满足本工程各种结构和各种纤芯数量的光缆在各种敷设方式中的光缆直通或光缆分歧接续使用要求；
2. 光缆接头盒应具有提供光纤接头的安放和余留光纤存储的功能，且对盒内盘留光纤不产生附加衰减；
3. 接头盒应能重复开启，并具有良好的密封、绝缘、机械和温度特性：

①工作时环境温度：－40～＋60℃；大气压力：70kPa～106kPa。

②接头盒安装光缆后，盒内充入605kPa气压，应能承受1000N轴向拉力或3000N/10cm侧向均匀压力，加力时间不小于1min，接头盒不漏气、无变形、无损伤。接口处连接的光缆无松动、无移位。接头盒在－20℃时进行冲击试验，接头盒应不漏气、不变形、不开裂。接头盒内充气1005kPa进行温度试验，接头盒应不漏气，不变形，不龟裂。

③光缆接头盒内的所有金属件与大地之间的绝缘电阻应不小于20000MΩ。

④光缆接头盒内金属构件之间、金属构件与大地之间的耐电压性能不小于15kV，不击穿，无飞弧现象。

3、光分纤箱参数

（1）、产品结构

光纤分配箱是由箱体、插边式模块分光器、接地防护装置、绕线座组成。

A、采用优质镀锌板，其厚度为1.2mm，采用全封闭机箱，表面经喷塑处 理,美观、实用、耐腐蚀。

B、走纤规范，满足光纤弯曲半径不小于30mm。

C、全模块化设计，可根据客户要求灵活组装和拆卸。

D、标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。

E、熔接配线分开设计，便于资源管理。

F、每个模块均可单独取出，便于施工和维护。

（2）、产品功能

A、光缆的固定和保护功能

光缆引入分配箱时，有可靠固定与保护装置，固定后的光缆金属挡潮层、凯装层及加强芯可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

B、光缆纤芯的终接功能

光纤终接装置有便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接、安装和维护等操作，余纤缠绕采用内置翻转式，缠绕简便，外型整洁；同时也具有富余光纤光缆的储存空间。

C、调线功能

通过跳纤能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。

1. 、技术特性

A、光学性能

a、连接器衰减（插入、互换、重复）≤0.3dB；

b、回波损耗：APC≥60dB, UPC≥50dB, PC≥45dB。

B、高压防护接地装置

a、绝缘电阻≥2X104MΩ/500V（直流）；

b、耐电压≥3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧；

c、接地线截面积>6mm2,接地处有明显的接地标志。

4、技术要求

4.1中选人交付的设备产品必须同时满足以下标准：

(1)国家及相关部门的相应产业标准；

(2)生产厂家对本设备产品技术性能描述。

4.2中选人保证交付的设备产品是全新的商品，且与生产厂家产品所描述的技术性能指标相一致，无任何质量问题。如果在开箱检验中发现货物有损坏、缺陷或与合同约定不符，采购人有权要求中选人进行更换、补充或退货。

4.3签订合同后，中选人按照采购人提供的图纸要求做到安装布局合理、布线规范，符合国家相关技术标准。

5、安装、调试和技术培训

5.1设备安装、调试：本合同设备的安装调试工作由中选人承担，如果中选人提供的设备产品存在技术缺陷或由于中选人技术人员的安装错误等造成设备损坏，中选人应无条件更换、调换新设备。

5.2中选人委派一名人员协调、处理工程施工有关事宜。

5.3技术培训：采购人代表和设备管理人员的技术培训由中选人承担，由中选人现场培训，培训具体内容和方式由双方指定人员商定，以采购人代表和设备管理人员能熟练操作并能处理简单的技术故障为培训目标。

6、售后服务要求

6.1保修期：自工程验收合格之日起免费保修贰年。

6.2保修期响应时间：服务响应时间为4小时。中选人应在接到采购人通知后12小时内解除故障或送厂家修理，有源设备按各厂家的保修条款保修。逾期未修复时，采购人有权另行委托他人维修，所产生的一切费用由中选人承担。

6.3在用户使用中，如果发现中选人所供的设备性能和质量与合同规定要求不相符，中选人应负责更换相应的设备产品并运送至使用单位现场。

6.4保修期满后，中选人对发生故障的零件按照优惠价格进行修理。

**二、商务条件**

**1、交付地点：采购人指定地点**

**2、交付时间：**合同签订后40个日历日内交付使用。

**3、交付条件：验收合格**

**4、是否邀请其他投标人参与验收：否**

**5、是否收取履约保函：否。**

**6、验收条款**

1）中选人提供竣工资料的约定：本合同工程竣工之前，中选人须按国家、省、市颁布的竣工验收相关规定及技术档案管理条例整理承包工程的竣工图及竣工资料一式四份（施工图纸由业主单位提供），移交给采购人及监理。竣工图的整理、装订、移交等费用由中选人承担。无论何种原因，如中选人未按规定移交资料的，中选人除承担人民币10万元的违约处罚外，每延误一天还需承担人民币1万元的违约责任。

（2）工程竣工交付时采购人严格按照一户一验的原则进行验收，凡是达不到本合同附件规定的合格工程验收标准，中选人承担100元/次日违约责任，同时，做好拍照、编号、登记、备案等，为下次检查整改情况提供参照。

（3）竣工验收以国家有关施工及验收规范、施工图纸以及本合同约定的验收标准等为依据（以较高的质量标准为准）。竣工验收工程范围是中选人承包的全部工程，包括各专项分包工程。

（4）中选人认为工程具备完工验收条件后，应于完工验收前10天向采购人和监理提供竣工验收所需资料、竣工报告、工程质量保修书、竣工验收申请。采购人收到申请后组织初步验收，中选人对初验提出的整改要求全部完成并经采购人核实后，采购人在接到中选人复验申请后批复中选人的工程复验申请，中选人协助采购人邀请政府有关部门到场参加验收，验收未通过的，中选人应在验收后7天内按质监站及采购人所提整改意见自费整改完成。整改完成后，报采购人再次组织验收，为此发生的全部费用由中选人承担，工期不予顺延。

（5）竣工验收除检查必要的质保资料（包括项目部自检及采购人相关部门检查的资料）外，还要对使用功能进行实测实量及外部观感质量评定以及配合物业公司进行细部整改。

（6）中选人应在竣工验收通过后10日内拆除全部临建，撤离施工人员、机械设备和剩余材料(除收尾工程所需的以外)，然后填写工程移交书，经采购人及采购人指定管理该工程的物业公司签字后，视为工程移交完毕；中选人逾期未向采购人移交完毕，将会造成业主向购房人交楼时间延误，因此每逾期一日，中选人向采购人支付违约金10000元。中选人逾期移交造成业主单位逾期交房损失的，中选人应按采购人实际损失的120%进行赔偿。

（7）工程在未移交采购人之前，中选人负责维护；

（8） 竣工交付使用的工程必须符合下列要求：

①完成工程设计和施工合同约定的全部工作内容，达到国家规定的竣工条件。工程质量达到国家现行的有关法律、法规规定及合同的约定标准，并经采购人召集的验收部门及技术验收组、质量监督机构实地核定验收通过。

② 工程所用的设备和主要建材、构配件应具有产品质量出厂检验合格证明和技术标准规定的必要的进场试验报告。

③ 具有完整的工程技术档案和竣工图，已办理工程竣工交付使用的有关手续。

④已签署工程保修书。

⑤为办好入住期间的验收、维修工作，中选人须保留部分维修人员协助采购人直到入住结束或采购人认定可以撤走的日期为止，并按照采购人的要求在24小时内到达现场进行维修。该部分人员产生的所有费用已经包含在工程结算价中。

**7、付款方式**

第一期工程款：在收到实际使用单位支付的30%工程款及乙方提供的增值税专用发票后30个工作日内支付总工程款的30%。

第二期工程款：在收到实际使用单位支付的80%工程款及乙方提供的增值税专用发票后30个工作日内支付总工程款的50%。

第三期工程款：最终验收合格交付使用后，在收到实际使用单位支付的97%工程款及乙方提供的增值税专用发票后30个工作日内支付总工程款的17%。

质保金：质保期届满后，无质量及售后服务未了事宜时，在收到实际使用单位支付的质保金及乙方书面付款申请后30个工作日一次性无息支付剩余款项。

乙方应在每期付款期限届满前按本合同业务一般纳税人适用的税率提供等额、合法有效的增值税专用发票。乙方无法提供相应的发票的，甲方有权顺延支付款项而不承担违约责任。

质保金发票与结算发票一并开取，质保金款项按本合同约定时间支付。乙方收取竣工结算价款时，应按合同要求提供全额发票，否则甲方有权暂不支付。

8、中标人应负责供货的全过程。其中发生的一切费用均由中标人承担。

9、技术培训

中标人应为采购人提供相应的培训服务，技术培训所需一切费用（包括中标人委派的专业技术人员费用）均由中标人承担，培训计划明确，包括培训内容、地点。具体要求如下：

（1）根据报价服务特点及技术要求中标人应对采购人的技术、管理人员进行有关使用操作、系统维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由中标人负责对采购人技术、管理人员组织技术培训。

**第四部分**

**合同格式及主要条款**

**驻地网工程施工合同**

**甲方:** 福建广电网络集团股份有限公司泉州台商投资区分公司（单位全称）

**乙方：** （单位全称）

为满足用户日益增长的语音、数据、图像视频等多媒体通信需求，提升小区服务档次，根据《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国电信条例》等法律法规，以及工业与信息化部、住房城乡建设部已出台光纤到户通信设施工程政策相关规定，甲乙双方经充分协商，根据《中华人民共和国民典法》的有关规定及双方互利互惠的原则，达成如下一致协议：

**第一条合作项目**

（一）项目信息和相关文件要求

(1)项目信息：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 |  |
| 2 | 工程名称 |  |
| 3 | 建设地点 |  |
| 4 | 建设规模 |  |

(2)根据工业与信息化部、住房城乡建设部《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》、《住宅和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》及福建省住房和城乡建设厅福建省通信管理局《转发住房城乡建设部、工业和信息化部关于落实光纤到户国家标准的通知》的最新要求。住宅小区及商住楼应同步建设建筑规划用地红线内的通信管道及楼内通信暗管、暗线、通信设施等建设并预留用于安装通信线路配线设备的集中配线交接间，所需投资一并纳入相应住宅小区及商住楼的建设项目概算，并作为项目配套设施统一移交。为方便通信配套设施的施工组织，确保工程质量，甲方同意把部分通信管线及通信配套设施委托乙方实施建设。

（二）具体委托内容（即承包范围）及工程质量要求

(1)甲方委托乙方就住宅小区及商住楼建筑规划用地红线内配线光缆布线（包括通信机房综合柜至竖井内光纤配线箱的光缆布线）、皮线光缆布线（包括竖井内光纤配线箱到户内家居配线箱的皮线光缆布线，不含户内家居配线箱）、综合柜（ODF架）、光缆预留架、光纤配线箱、设备箱等的防雷接地及相关辅助材料进行建设施工及调试，产权归属甲方所有。

(2)工程质量标准：乙方应严格按照《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》、《住宅和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》及当地通信发展管理办公室主管部门审定的由具有符合通信设计资质要求的设计单位深化设计的施工图编制施工组织设计安排施工和验收，同时符合共享共建的相关规定，并满足共享共建运营商宽带信号接入户内的要求，确保工程质量达到合格。楼盘通信驻地网等配套设施建成后，保证工程通过当地通信发展管理办公室验收合格且出具《源昌滨江豪庭项目通信配套工程光纤到户通信设施准予接入公网通知书》并接入公网，保证小区宽带信号正常开通。

（三）施工细节

(1)甲方在收到建设单位相关资料后为乙方的布线及施工提供必要的施工图纸或电子版（小区/商住楼规划、设计总平面图、楼宇平面图、弱电系统平面图、通信规划设计说明、每层平面图、纵向图、楼房清单及其他施工所需建筑图纸）。

(2)由建设单位先行负责组织为完成小区/商住楼楼内的信息通信网络布线提供畅通的通信管道、楼内进户暗管、楼层间的预埋管的布放、弱电线槽、电缆桥架、竖井及设备所需独立接驳口，应符合国家相关规范标准。

(3)乙方应对建设单位完成的上述工作的工程质量进行确认，因此产生的一切纠纷及损失由乙方与建设单位进行协调；工程如具备施工条件时，乙方在接到甲方通知48小时内需组织进场。甲方负责协调与其他施工队之间的衔接与合作。

(4)安全生产：乙方必须严格遵守国家有关安全法规和监理（或甲方）安全生产管理规定。严格执行安全操作规程，确保安全生产；在施工期间，应采取有效的安全防护措施，隐患通知整改率大于100%（危险性大的安全隐患必须立即整改），如因乙方原因造成安全事故其所有责任均由乙方负责。

(5)文明施工：由于甲方对文明施工高度重视，乙方必须严格实施鲤城区安全文明施工检查标准和甲方特定要求科学有序地组织施工，做到施工现场布置合理，施工生产秩序化、规范化，杜绝野蛮施工和行为粗鲁。

（四）项目进度计划

(1)乙方应于合同签订后五天内完成本项目深化设计图纸通过当地通信发展管理办公室主管部门审定及施工组织实施方案制定。

(2)现场具备施工条件时，以甲方通知日起40个日历天内完成本项目设备安装、调试及验收等协议约定的全部工程内容。同时乙方应满足土建总包的预验收时间要求。各工序节点形象进度不得影响其他工种的进度。如乙方进度滞后或工作失误而造成返工其所有责任均由乙方负责，并承担由此给甲方带来的损失。

(3)因甲方原因导致乙方工期延误的，经甲方书面确认后，工期应按照甲方书面确认的延误日期作相应顺延。

(4)竣工日期以当地通信管理部门出具同意工程竣工备案文件，达到通信信号开通条件之日为准（以泉州通信发展管理办公室出具《xxxx项目通信配套工程光纤到户通信设施准予接入公网通知书》证明文件为准）。

**第二条委托代建费用、支付方式及发票**

(一)本协议双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。

(二)本工程采用综合单价包干：包工包料、包深化设计、包施工、包质量、包工期、包安全文明施工、包赶工措施、包直接经济风险、包验收形式委托给乙方建设公众网工程。

(四)本工程暂定含税（增值税税率为9%）总价￥元。

此综合单价包含乙方为实施和完成信息通信网络建设(FTTH)工程所需的所有设计费、人工费、设备费、材料费、施工机械使用费、采保费、工程安装、措施费、安全生产费、规费、风险包干费、保险、企业管理费、利润、增值税发票、调试、验收、入网许可审批等一切费用。其中风险包干费包含施工过程中因政府有关通信等验收标准变更而造成的风险费用、政策性文件规定、市场价格变化、施工场地施工条件变化、工期赶工费以及完成本工程所包含的所有责任、义务等各项费用，无论何种情况，造价均不予调整，含在本合同综合单价中。

(五)付款计划

1、付款方式：

2、乙方上报进度款前必须清运完工作责任范围内的所有垃圾，并经工程部签字确认，否则本月进度款暂不支付。乙方不清理或者清理不及时影响下一步工序，甲方有权安排第三方清理，因此造成的所有费用由乙方承担；

3、乙方收到进度款时应及时发放工人工资。乙方没有按月付给工人工资造成工人上访闹事等，影响甲方或建设单位信誉的，项目部将采取相应的措施，并扣留乙方的工程款，直接发放工人工资。如因工人工资问题投诉上访及报110等相关部门，乙方应承担因此发生的所有费用及损失。

**第三条结算办法**

本工程按乙方完成当地通信发展管理办公室会审通过的施工图纸的全部工作内容且经相关部门验收合格后进行结算。

**第四条甲方权利和义务**

(1)甲方负责委托建设期间的所有协调、配合工作，负责协调接管的物业公司延续此合同。

(2)甲方应按合同约定及时向乙方支付相应费用。

**第五条乙方权利和义务**

(1)乙方按照通信工程施工及验收技术规范，经当地通信发展管理办公室审定的深化设计施工图编制安排施工，按合同约定的工期保质保量完成项目建设任务，保证满足用户交房使用。

(2)乙方有权参与对楼外管道、楼内进户暗管、楼层间的预埋管的布放、弱电线槽、电缆桥架、竖井及设备所需独立接驳口、信息模块面板的验收。

(3)乙方对于设于地下室的设备应采取特殊的措施，以达到使用要求（如提高地面标高、防止因地下室进水等的影响）。

(4)乙方安装设备及楼内布线时，不得损害楼房结构。

(5)乙方应按甲方的装修要求进行布线，电梯前室、大堂做到不见管线。

(6)乙方施工过程如涉及影响景观、装修效果的应事先征求甲方同意，否则造成的后果均由乙方负责。

(7)合同期间，乙方不得损坏大楼所有设备（包含灯具、管线等）和装修设施，以确保建设单位、业主正常营业。如有损坏，乙方应及时按甲方要求修复或按原价给予赔偿。由乙方工地人员或乙方原因引发的事故由乙方承担责任。

(8)在本工程通过完工验收后，乙方应配合甲方向政府及有关管理机构申请办理任何必要的竣工验收备案手续。如果政府及有关管理机构在对本工程进行竣工验收备案的过程中依据法律或规定责令甲方重新组织验收，则对于在这种重新验收过程中发现的任何缺陷，乙方有义务进行整改和修复并承担所有发生的费用，直至达到通过该类验收备案。

(9)质量保修：自工程竣工验收备案起贰年为免费保修期。在保修期内，若发生工程质量问题，乙方应负责无偿维护。

保修期内，乙方确保报修联系电话全天24小时畅通，并在接到甲方或小区物业服务单位的报修电话后服务响应时间为4小时，中选人应在接到采购人通知后12小时内解除故障或送厂家修理，有源设备按各厂家的保修条款保修。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

如果乙方逾期未上门维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，则甲方有权（或通过小区物业管理单位）自行或委托第三方维修，相关修复费用、赔偿费用由乙方负担，并从质保金中扣除，同时每次还处以乙方人民币1000元的违约金，违约金从其质保金中扣除。质保金不足抵扣的，甲方有权向乙方索赔。

1. 乙方在维修过程中，应遵守国家、行业相关安全操作的最新规定，并应遵守乙方企业自身操作规范以及本合同有关约定。否则由此发生的安全事故所造成的人身、财产损失均由乙方自行承担，并赔偿甲方因此所受到的全部损失。

(11)乙方保证具备经营本合同业务的资质，签订及履行本合同符合国家法律规定及行业规范且没有侵犯任何第三人的合法权益，否则应承担由此导致的一切行政、民事等责任，并且甲方有权据此解除合同，乙方应赔偿因此导致的一切甲方损失。

**第六条违约责任及争议解决方式**

(1)甲方应依法履行本合同，当甲方需要变更项目计划或变更施工合同时需提前告知乙方，事后双方友好协商解决。

(2)由于甲方取消项目或项目中途无法继续进行，导致乙方不能进行甲方所委托的通信网络建设或无限推迟的，乙方有权解除合同，甲方应根据乙方实际施工量据实结算支付款项给乙方。

(3)乙方应认真履行本合同中承担的义务，工程竣工验收时未能达到本合同约定的质量标准，乙方必须按照甲方和有关验收部门的要求限时整改，使其达到本合同规定的标准。整改后虽达到本合同约定的工程质量标准但工期延误的，所延误的工期不得要求顺延，并且乙方应为此承担工期延误的违约责任，如因违约给甲方造成损失，乙方应承担相应赔偿责任。

(4)乙方应按时完成施工内容，若乙方不按甲方规定的工期完工及验收不合格影响交房工作，每逾期一日，应按1万元向甲方支付违约金，且甲方有权单方解除合同或者委托其他施工单位进场施工，乙方应无条件给予配合，由此所发生的费用从工程款中扣回，乙方还应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应承担赔偿责任。

(5)甲、乙双方必须履行协议规定的所有条款，任何一方不得擅自变更或解除合同。若一方擅自解除合同应赔偿违约金给损失方，违约金按合同总价款的10%计算。

(6)因乙方违约给甲方造成损失时，乙方应赔偿甲方的全部损失，本合同所称的甲方损失，包括但不限于经济损失、第三方赔偿金、罚款以及为维护权利而支出的诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、差旅费、鉴定费等一切费用。

（7）若乙方违约时，甲方为维护权利而支出的诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、保函费、差旅费、鉴定费等一切费用由乙方承担。

（8）乙方无正当理由不移交合格项目的，乙方应承担项目照管、成品保护保管等项责任，且甲方有权顺延款项支付。自满足移交条件之日起，乙方每迟延移交一日，应按项目款总额的0.2%向甲方支付违约金。乙方按照本条款约定计算的违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行赔偿。

（9）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让与任何第三人；乙方不得对本项目进行分包或转包。否则甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价款的20%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方继续赔偿。

(10)本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的30个日历天内书面通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起的90个日历天内向其它方提供由有关部门出具的有效的不可抗力证明。

(11)本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

(12)因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

(13)如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行90个日历天或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。

(14)在执行本合同中发生争议，双方应当协商解决，如协商不成任一方可以提交工程项目所在地法院管辖。

（5）甲方有权在乙方的履约保证金或合同价款中扣收乙方应承担的违约金、赔偿金及其他费用，履约保证金或合同价款不足的，甲方有权另行向乙方索赔。

**第七条保密条款**

(1)甲乙双方对本合同条款以及与其相关联的内容（包括但不限于对方的商业秘密和技术秘密）负有保密的责任，除非法律规定或征得对方书面同意，任何一方不得向第三方提供、披露或泄露与对方有关联的上述资源和信息，否则应赔偿对方因此所造成的所有损失。

(2)甲方向乙方提供的建设资料，乙方不得向他方泄露；乙方提供给甲方的网络规划方案、信息资料，甲方不得向建设单位以外的他方泄露。不论本合同是否变更、解除或中止，保密条款均有效。

**第八条合同生效、终止及其他**

(1)本合同由双方加盖公章或合同专用章之日起生效。

(2)合同将保持其有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务并双方之间的所有付款和索赔已结清。

(3)本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。

(4)任何一方未经另一方同意不得向任何第三方透露合同内容。

（5）合同附件1：《安全文明施工管理条例》，共2页。

合同附件2：工程建设廉洁承诺书，共1页。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）： 法定代表人或委托代理人（签字）：

合同签订日期：年月日

**合同附件1：**

**安全文明施工管理条例**

1、进入施工现场必须戴安全帽，并扣牢系带，违者每次罚款100元。

2、高空作业必须系安全带，违者每次罚款100元。

3、在工地作业时，不准穿短裤、打赤膊、穿拖鞋，违者每次罚款100元。

4、在楼层作业时，建筑垃圾等杂物须以塔吊、提升机或人力逐层搬运至地面，不得随意倾倒，不准在高空中向下扔东西及戏语，违者每次罚款100元。

5、工人未经许可不得将家属或小孩带入现场，违者一经发现除立即清退外，每次罚款100元。

6、工人须无条件服从管理人员的调配和指挥，若拒绝或漠视有关指示，违者每次罚款100元，情节严重者立即清退。

7、施工作业中，要爱惜现场上的材料及机械等，不得肆意浪费、乱放、乱割、乱摔等野蛮操作，一经发现，罚款50-500元。

8、工人须自觉保护工程中的成品或半成品，若保护不当造成修补或返工者须赔偿实际发生的损失。

9、各工种应保证工完场清，保持现场清洁、设备材料堆放有序，否则，视情况罚款50-200元。

10、施工现场内不得随处大小便，吸烟要将烟蒂熄灭并放入指定地点，不可随处乱扔违者每次罚款50元。

11、宿舍内不得从事聚众赌博等非法活动，工人中午不准饮酒，违者每次罚款100元。

12、工场上严禁打架斗殴，一经发生，当事人每人罚款300元，劳务队罚款600元，情节严重者送交公安机关处理。

13、除工人自备手持工具及生活用品外，工地所有材料机具，包括开挖、破桩发现的物品，都属公司所有，不准擅自携带出工地，违者以偷盗处理，并罚款500元。

14、安全帽、雨具、雨靴等安全用具由乙方自供，安全帽由甲方项目部统一采购费用由乙方承担，在第一次工程款中直接扣减。

15、各带班队长要定期对工人进行安全、文明生产教育。

16、乙方所有进场作业人员均需提供一张一寸彩色相片到甲方项目部安全科办理本项目工种岗位证，进行实名登记，进出施工现场或在施工现场内均必需时刻正确佩带，无办理证件者概以外来人员非法进入工地处理，直至移送当地派出所处理。

17、所有作业人员均需正确佩带本项目岗位证，违者一经发现罚50元/次。

18、乙方施工人员进入施工现场必须按规定戴好安全帽，穿好安全鞋；不准违规作业、违章指挥、违反劳动纪律。

19、以上罚款由甲方管理人员签署罚款单，经项目经理确认生效后送交财务部门，从劳务队最近的领款或借款中扣除。

20、以上罚款除直接由当事者承担外，其班长或队长负有监管不力之责任，也一并按上述罚款额的一半受罚并独立承担罚款，不得转嫁给受罚工人。

22、乙方相关人员如在项目上有偷窃、盗行为，一经发现，每次处于偷窃、盗物品采购价值的10倍且不低于2000元的罚款。

**合同附件2**：

**工程建设廉洁承诺书**

本承诺书被视为承接 驻地网工程施工合同 业务必备条件。

为了保证工程建设的公平、公正、公开，本公司/本人充分理解国家有关廉洁政策和法规，充分理解甲方的廉洁自律的规定，充分理解甲方招投标、采购、工程管理等相关制度和程序的严肃性。

根据上述原则，本公司/本人自愿签订《工程建设廉政承诺书》，并向甲方做出以下郑重承诺：

1.严格遵守甲方招投标、采购、工程管理等制度和程序，不做招标、采购制度、工程管理等制度和程序未规定的任何行为；

2.不以任何方式向甲方员工赠送现金、礼品、礼金或有价证券；

3.不以任何方式为甲方员工提供休闲、娱乐、旅游等活动；

4.不为甲方提供任何低价商品；

5.不为甲方员工及其亲友提供任何票据报销；

6.不做可能影响工程建设公正公平的其他任何行为。

若本公司/本人或本公司工作人员违背上述承诺，致使甲方工作人员受到党纪、政纪处分、司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚）的，自处分确定、判决生效之日起三日内，本公司/本人自愿支付贵公司违约金。《工程建设廉政承诺书》中涉及的违约金数额，按照项目合同估算价的10%计取。

特此承诺，自愿约定责任无期限。

承诺方（乙方）（签章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

联系电话：

时间：年月日

**第五部分 附件——报价文件格式**

**报 价 文 件**

**询价项目名称：**

**报价人名称 ：**

**日 期 ：**

附件１ **询价申请书**

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

根据贵方为项目的邀请函，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（报价人名称）提交下述文件正本一份。

(1)报价一览表

(2)分项报价表

(3)技术和商务偏离表

(4)报价人资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价总价为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_，即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（文字表述）。

2．报价人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3．报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件。

4．我方同意所递交的报价文件在询价文件第二部分询价须知第9.1条规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。

5．报价人同意提供按照买方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

与本询价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (全称并加盖公章)

报价人地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件2 **报价一览表**

报价人名称：(单位全称并加盖公章) 货币单位：元人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目名称 | 报价总价（元） | 完成期 | 保修说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写） | |  | | | |

注：1. 此表正本另单独提供一份（加盖公章）与报价书正本一同密封送达（邮寄）至我司。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

报价人代表签字：

附件2-1 **分项报价表**

报价人名称：(单位　全称并加盖公章) 货币单位：元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 序号 | 标的 | 规格 | 单价（人民币元） | 数量 | 总价（人民币元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与询价文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若询价文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

报价人代表签字：

日期： 年 月 日

附件3　　　　 **技术和商务偏离表**

报价人名称：(单位全称并加盖公章)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 序号 | 比选文件要求 | 报价响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本询价文件规定的各相关条款要求，如果报价人在报价文件中没有以书面方式对询价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为报价人能够完全理解并满足本询价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，报价人都应在报价文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，报价人中选后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中选报价人违约，按报价人虚假承诺骗取中选处理，采购人将取消其中选报价人资格，其报价保证金或履约保证金（如果有提交了履约保证金）将不予退还，给采购人和招标代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

报价人授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4**报价人的资格证明文件**

附件4-1 **关于资格的声明函**

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分 分公司

关于贵方\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日　　　　　　项目比选邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份随报价文件一同递交。

报价人（单位全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

报价人代表签字： \_

附件4-2 **报价人的资格声明**

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｂ．注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｃ．成立或注册日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｄ．法定代表人： （姓名、职务）

实收资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

其中 国家资本：法人资本：

个人资本：外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到 年 月 日为止）。

(1)固定资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(2)流动资产合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(3)长期负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(4)流动负债合计:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ｆ．最近损失表（到 年 月 日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

2．最近三年拟提供货物在国内主要用户的名称和地址：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 用户名称、地址和联系方式 | 合同金额 | 验收日期 | 使用情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3.我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.营业执照见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

附件4-3 **法定代表人授权书**

致 ：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

（报价人全称）法定代表人 授权（报价人代表姓名） 为报价人授权代表，代表本公司参加贵处组织的项目（比选文件编号）比选活动，全权代表我方处理比选活动的一切事宜。报价人授权代表在比选活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。报价人授权代表无转委权。特此授权。

报价人授权代表： 性别： 身份证号：

单位：部门： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码： 电话：

附：法定代表人及接受授权方身份证件

授权方

报价人名称： （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日 期：

接受授权方

报价人授权代表签字：

日 期：

附件4－4 **法人营业执照、税务登记证**

致：福建广电网络集团股份有限公司泉州分公司

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

报 价 人（单位全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日 期：

附件4-5 **其它资格证明文件**

1. 报价人须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖报价人单位公章）。